**RB3566 Návod k použití (CZ)**

**Vlastnosti*:***

🞂 Radiově řízené hodiny – řízené přes frankfurtskou frekvenci

🞂 Kalendář do roku 2099

🞂 Zobrazení dne v týdnu v 8 jazycích: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština, polština, dánština.

🞂 Zobrazení času ve 12-/24hodinovém formátu

🞂 Dva denní budíky

🞂 Automatická funkce odložení buzení (vypnuto nebo 5~60min)

🞂 Fáze měsíce a příliv / odliv

🞂 Teplota vzduchu: Měřitelné pokojové & venkovní rozpětí: 20%RH ~ 95%RH

🞂 Teplota:

—Rozpětí měření vnitřní teploty: -9.9°C (15°F) to 50°C (122°F)

— Rozpětí měření venkovní teploty: -40°C (-4°F) to 70°C (140°F)

— Zobrazení teploty ve °C nebo °F.

— Venkovní teploměr a upozornění na venkovní teplotu.

🞂 Zobrazení nejnižší / nejvyšší hodnoty vlhkosti vzduchu a teploty

🞂 Zobrazení vnitřního pohodlí a rizika plísní

🞂 Zobrazení venkovního pohodlí

🞂 Upozornění na nejvyšší a nejnižší vnitřní teplotu

🞂 Upozornění na nejvyšší a nejnižší vnitřní vlhkost vzduchu

🞂 Upozornění na nejvyšší a nejnižší venkovní teplotu a upozornění na mráz.

🞂 Upozornění na nejvyšší a nejnižší venkovní vlhkost vzduchu.

🞂 Bezdrátové vzdálené čidlo:

— možnost přidělat na zeď nebo položit na vodorovnou plochu

— přenosová frekvence 433.92MHz RF

— dosah přenosu na volném prostranství 60 metrů

* možnost připojení až tří senzorů (jeden venkovní bezdrátový senzor je součástí balení)

🞂 Atmosférický tlak:

— Rozsah měření atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb

17.72 inHg až 32.50 inHg

— Zobrazení atmosférického tlaku v jednotkách hPa/mb nebo inHg

— Histogram ukazuje 24hodinový trend atmosférického tlaku

🞂 Funkce předpovědi počasí

🞂 Zdroje energie

Meteorologická stanice:

Baterie: 2 x LR03 AAA

Adaptér: DC 5V 600mA

Bezdrátové vzdálené čidlo:

Baterie:2 x LR6 AA


***Další informace:***

Bezdrátový dálkový senzor může pracovat při -30°C až +70°C. Vyberte prosím správnou baterii podle limitní teploty bezdrátového senzoru:

Alkalická zinkomanganová baterie může fungovat při -20°C až +60°C

Polymerová lithium-iontová dobíjecí baterie může pracovat při -40°C až +70°C.

Vzhled meteorologické stanice




**Část A-LCD displej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: vnitřní riziko plísní | | A2: vnitřní teplota | |
| A3: vnitřní vlhkost vzduchu | | A4: vnitřní indikátor pohodlí | |
| A5: čas | | A6: měsíc a datum | |
| A7: týden | | A8: předpověď počasí | |
| A9: venkovní teplota | | A10: atmosférický tlak | |
| A11: venkovní vlhkost vzduchu | | A12: histogram trendu atmosférického tlaku | |
| A13: venkovní indikátor pohodlí | | A14: měsíční fáze | |
| A15: úroveň přílivu / odlivu | |  | |
|  | |  | |
| ：**Venkovní bezdrátový kanál a ikona příjmu** | | : nízký stav baterie | | : Symbol záznamu maximální teploty nebo vlhkosti | |
| : Symbol pro záznam minimální teploty nebo vlhkosti | | : Symbol rostoucího trendu teploty nebo vlhkosti | | : Symbol klesajícího trendu teploty nebo vlhkosti | |
| : Symbol upozornění na vysokou teplotu nebo vlhkost | | : Symbol upozornění na nízkou teplotu nebo vlhkost | | : Varování na mráz | |
| : Symbol rádiového ovládání času příjmu | | : znamení letního času | | : režim rozpoznávání nutnosti podsvícení | |
| : budík 1 | | : budík 2 | | : odložení buzení | |
| : opakování budíku od pondělí do pátku | | : opakování budíku od soboty do neděle | |  | |

**Část B – Tlačítka v zadní části a vypínač**

|  |  |
| --- | --- |
| B1: dotyková plocha “” | B2: světelný senzot |
| B3: stojánek | B4: prostor na baterie |
| B5: zdířka na zavěšení | B6: tlačítko “▼” |
| B7: tlačítko“▲/” | B8: tlačítko “” |
| B9: tlačítko “” | B10: tlačítko “” |
| B11: tlačítko “” | B12: zdířka na kabel |



**Část C –Bezdrátové vzdálené čidlo:**

C1: LCD displej – teplota

C2: LCD displej – vlhkost vzduchu

C3: LED – přenos signálu

C4: tlačítko “°C/°F”

C5: tlačítko “TX”

C6: přepínač mezi kanály 1, 2 a 3

C7: prostor pro baterii

**Uvedení do provozu:**

🞂 Nabíjecí adaptér se zasouvá do pozice B12.

🞂 Otevřete kryt prostoru pro baterie na meteorologické stanici. Vložte 2 baterie AAA. Věnujte přitom pozornost jejich polaritě [značky “+” a “ –“].

🞂 Poté, co vložíte baterie, se na dobu tří sekund rozsvítí všechny kontrolky na LCD displeji. Hodiny zapípají a začnou měřit pokojovou teplotu a vlhkost vzduchu.

🞂 Meteorologická stanice nyní začne navazovat spojení s bezdrátovým vzdáleným čidlem. To trvá asi 3 minuty, během kterých bliká ikona antény na displeji přijímače v části, kde se zobrazují informace ze vzdáleného bezdrátového čidla.

🞂 Otevřete kryt prostoru pro baterie na vzdáleném bezdrátovém čidle. Přesuňte přepínač na polohu 1, 2, nebo 3, podle toho, jaký chcete používat kanál přenosu signálu. Vložte 2 baterie AA. Věnujte přitom pozornost jejich polaritě [značky “+” a “–“].

🞂 Poté, co vložíte baterie, se na dobu tří sekund rozsvítí všechny kontrolky na LCD displeji. Venkovní teplota a vlhkost vzduchu začnou být měřeny. LED kontrolky jednou zablikají, bezdrátové čidlo začne automaticky přenášet signál.

🞂 Když je bezdrátové vzdálené čidlo zapnuté, meteorologická stanice začne přijímat signál a část displeje ukazující hodnoty naměřené vzdáleným čidlem zobrazí venkovní teplotu a vlhkost vzduchu

***Další informace:***

🞂 Meteorologická stanice se může připojit až ke třem bezdrátovým kanálům přenosu.

🞂 Konvenční bezdrátový senzor zobrazený meteostanicí je kanál 1. Pokud je bezdrátový senzor nastaven na kanál 2 nebo 3, musíte stisknout tlačítko “  ” na pravé straně meteostanice pro přepnutí na kanál 2 nebo 3 a poté zkontrolujte, zda jsou teplota a vlhkost správné, abyste se ujistili, že byl signál úspěšně přijat.

**Ruční nastavení času:**

🞂 Zmáčkněte a podržte tlačítko“” po dobu delší než 2 sekundy, abyste začali nastavovat. Nejdříve nastavte jednotku zobrazení teploty mačkáním tlačítek “▲/” a “▼”. Můžete nastavit jednotku “°C” nebo “°F”.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat jednotku tlaku. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení jednotky tlaku. Můžete nastavit jednotku “hPa” nebo “inHg”

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat rádiové ovládání hodin. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro zapnutí nebo vypnutí rádiového řízení hodin.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat letní čas. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro zapnutí nebo vypnutí letního času.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat časovou zónu. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení časové zóny (-2 až +2).

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat formát nastavení času. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení 12- nebo 24hodinového formátu zobrazení času.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat hodnotu hodiny. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení hodiny.

**🞂** Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat hodnotu minut. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení minut.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat rok. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení roku.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat měsíc. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení měsíce.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat datum. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení data.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat jazyk zobrazení dne v týdnu. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení jazyku.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete kalibrovat barometrický tlak. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení hodnoty atmosférického tlaku.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat počasí. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení aktuálního počasí.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení svého nastavení a ukončení nastavování.

🞂 Během nastavování můžete kdykoliv dotknout pole “” pro okamžité ukončení nastavování.

***Další informace:***

🞂 Pokud nezmáčknete žádné tlačítko po dobu 20 sekund, hodiny automaticky přepnou z režimu nastavování do režimu zobrazování času.

🞂 Můžete si vybrat mezi 8 jazyky pro zobrazení dne v týdnu: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština, dánština a polština.

Zobrazení dne v týdnu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jazyk** | **Neděle** | **Pondělí** | **Úterý** | **Středa** | **Čtvrtek** | **Pátek** | **sobota** |
| angličtina | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WENDESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| němčina | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| francouzština | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| italština | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| španělština | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIRNES | SABADO |
| holandština | ZONDAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
| dánština | SONDAG | MONDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LORDAG |
| polština | NIEDZIELA | PONIEDZI | WTOREK | SRODA | CZWARTEK | PIATEK | SOBOTA |

Zobrazení měsíce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jazyk** | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | prosinec |
| angličtina | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| němčina | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| francouzština | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
| italština | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | JUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| španělština | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| nizozemština | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| dánština | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| polština | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PRZ | LIS | GRU |

🞂 Když při nastavování podržíte tlačítko “▲/” nebo “▼” zmáčknuté, budete měnit hodnotu nastavení rychleji.

🞂 Pokud je meteorologická stanice ve stejné časové zóně jako Německo, bude časová zóna nastavena na 00. Pokud se nacházíte v časové zóně, kde máte o hodinu míň než v Německu, nastavte časovou zónu na -01. Pokud máte o hodinu víc než v Německu, nastavte časovou zónu na 01. Pokud máte o dvě hodiny víc než v Německu, nastavte časovou zónu na 02

.🞂 Pokud budete vzdáleni od německé rádiové věže více než 1500 km, bude přijímaný signál velmi slabý. V tomto případě doporučujeme vypnout příjem signálu.

🞂 Předpověď meteorologické stanice je založena na analýze změn tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je poskytován z výroby a byl upraven na absolutní tlak. Protože tlak vzduchu obvykle klesá s rostoucí nadmořskou výškou, veřejné meteorologické agentury vždy zveřejňují tzv. relativní tlak vzduchu. Aby bylo možné získat srovnatelnou hodnotu, byl relativní tlak vzduchu upraven podle topografie země. Tlak vzduchu meteorologické stanice můžete přizpůsobit poměru její polohy. K tomu je třeba jednoznačně nastavit aktuální tlak vzduchu meteorologické stanice. Zeptejte se místní meteorologické služby na tlak vzduchu na úrovni moře nebo získejte aktuální hodnotu z internetu. Výše uvedená úprava nastavení tlaku vzduchu vychází z tohoto důvodu. Když je tlak vzduchu absolutní, zobrazí se ABS PRESSURE, a když je tlak vzduchu nastaven, zobrazí se REL PRESSURE.

🞂 Pokud v této oblasti není zaveden systém letního času, vyberte možnost ON nebo OFF podle toho, zda město ve vaší oblasti přijímá letní čas, a čas východu a západu slunce bude také určen podle letního času.

**Nastavení denních budíků:**

🞂 Zmáčkněte a podržte tlačítko “” po dobu delší než 3 sekundy. Nyní začnete nastavovat hodinovou hodnotu budíku 1. Mačkejte tlačítka ▲/ a ▼ pro nastavení požadované hodiny.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat minutovou hodnotu budíku 1. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení minut.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat režim opakování budíku 1. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení opakování: od pondělí do pátku (M-F), od soboty do neděle (S-S) nebo od pondělí do neděle (M-S).

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat odložení buzení budíku 1. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení požadované doby odložení buzení.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat hodinovou hodnotu budíku 2. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení požadované hodiny.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní začnete nastavovat minutovou hodnotu budíku 2. Mačkejte tlačíka “▲/” a “▼” pro nastavení minut.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat režim opakování budíku 2. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení opakování: od pondělí do pátku (M-F), od soboty do neděle (S-S) nebo od pondělí do neděle (M-S).

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat odložení buzení budíku 2. Mačkejte tlačítka “▲/” a “▼” pro nastavení požadované doby odložení buzení.

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro potvrzení nastavení a ukončení nastavování.

🞂 Během nastavování můžete kdykoliv dotknout pole “” pro okamžité ukončení nastavování.

***Další informace:***

🞂 Pokud nezmáčknete žádné tlačítko po dobu 20 sekund, hodiny automaticky přepnou z režimu nastavování do režimu zobrazování času.

🞂 Když je opakování budíku nastaveno na M-F, funkce budíku bude aktivována od pondělí do pátku a bude deaktivována v sobotu a neděli, pod symbolem budíku se zobrazí "". Když je opakování budíku nastaveno na S-S, funkce budíku bude aktivována v sobotu a neděli a bude deaktivována od pondělí do pátku a pod symbolem budíku se zobrazí "". Když je opakování budíku nastaveno tak, aby zobrazovalo M-S současně, funkce budíku se aktivuje na týden, pod symbolem budíku se zobrazí "" a "".

🞂 Rozsah nastavení doby odložení: 5 ~ 60 MIN, vypnuto.

**Zapnutí a vypnutí budíku**

🞂 Zmáčkněte tlačítko “” pro přepnutí mezi budíkem 1 a 2. Při zobrazení jednotlivých budíku zmáčkněte tlačítko “▲/”, pro jejich zapnutí nebo vypnutí.

🞂 Pokud je budík 1 nebo 2 zapnutý, zobrazí se ikonka “” nebo “”. Opakování budíku se zobrazuje na displeji také.

🞂 Pokud je budík 1 nebo 2 vypnutý, ikonka “” nebo “” se nezobrazuje.

***Další informace:***

🞂 Pokud budík zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka nedeaktivujete, bude zvonit 2 minuty. V tomto případě se budík bude po 24 hodinách automaticky opakovat.

🞂 Zvyšující se hlasitost buzení (crescendo, doba trvání: 2 minuty). Hlasitost budíku se změní 4krát během toho, co budík zvoní.

**Vypnutí buzení**

🞂 🞂 Pokud budík zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka nedeaktivujete, bude zvonit 2 minuty. V tomto případě se budík bude po 24 hodinách automaticky opakovat.

🞂 Zvyšující se hlasitost buzení (crescendo, doba trvání: 2 minuty). Hlasitost budíku se změní 4krát během toho, co budík zvoní.

**Funkce odložení buzení:**

🞂 Zmáčkněte tlačítko "" během toho, co budík zvoní pro spuštění funkce odložení buzení. Po uplynutí doby odložení se budík znovu rozezvučí.

🞂 Zmáčkněte jakékoliv tlačítko kromě “” nebo podržte tlačítko “” po dobu delší než 2 sekundy pro vypnutí funkce odložení buzení.

***Další informace:***

Pokud je funkce odložení buzení vypnutá, tak zmačknutí tlačítka “” nepovede k odložení buzení.

**Fáze měsíce a indikátor přílivu / odlivu:**

🞂 Ikona Měsíce a indikátor přílivu na meteorologické stanici zobrazí také 12 různých fází Měsíce a 3 druhy fází přílivu podle nastaveného kalendáře.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| nov | Přibývající půlměsíc | Půlměsíc | Přibývající měsíc | Úplněk | Ubývající měsíc | Půlměsíc | Ubývající půlměsíc |

**Rozpětí zobrazení teploty & vlhkosti vzduchu:**

🞂 Pokojové měřitelné rozpětí teploty: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud bude teplota nižší než -9.9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud bude teplota vyšší než +50°C (+122°F).

🞂 Venkovní měřitelné rozpětí teploty: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud bude teplota nižší než -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud bude teplota vyšší než +70°C (+158°F).

🞂 Pokojové a venkovní rozpětí měření vlhkosti vzduchu: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** se zobrazí, pokud bude hodnota nižší než 20%RH, **95%RH** se zobrazí, pokud bude hodnota vyšší, než 95%RH.

**Přenos signálu z bezdrátového čidla:**

🞂 Když meteorologická stanice úspěšně přijme signál z bezdrátového čidla, venkovní teplota a vlhkost vzduchu se zobrazí na části displeje tomu určené.

🞂 Meteorologická stanice se může připojit až ke třem bezdrátovým kanálům přenosu. Bezdrátová čidla nemohou používat stejným kanál přenosu najednou (na výběr z kanálů 1, 2 a 3).

🞂 Zmáčkněte tlačítko „“ pro přepnutím mezi různými kanály přenosu pro zobrazení venkovní teploty a vlhkosti vzduchu. Pokud se bude zobrazovat symbol " ", bude se po 5 sekundách měnit zobrazovaný kanál.

🞂 Pokud se nepovedlo navázat spojení mezi meteorologickou stanicí a bezdrátovým senzorem (na LCD displeji se zobrazí “- -“), zmáčkněte a podržte tlačítko“” po dobu 3 sekund pro manuální navázání spojení. Na části obrazovky pro venkovní teplotu se objeví symbol antény. Meteorologická stanice pak přijme signál z bezdrátového čidla.

***Další informace:***

🞂 *pokud je bezdrátové čidlo nastavené na jiný kanál, bude meteorologická stanice chtít změnit příjem na stejný kanál. Pokud nebude přijímán žádný signál, zobrazí se na meteorologické stanici "--".*

**Zobrazení teploty / vlhkosti vzduchu a vývoje teploty / vlhkosti vzduchu**

**🞂** Na LCD displeji se zobrazuje současná pokojová teplota / vlhkost vzduchu a jejich vývoj.

**🞂** Po úspěšném propojení s bezdrátovým vzdáleným čidlem se na displeji meteorologické stanice může zobrazovat také venkovní teplota / vlhkost vzduchu a jejich vývoj.

**🞂** Zobrazují se následující obrázky:

: teplota / vlhkost vzduchu se zvyšuje,

: teplota / vlhkost vzduchu klesá,

Žádný obrázek: teplota / vlhkost vzduchu je neměnná.

**Nejvyšší / nejnižší teplota / relativní vlhkost vzduchu**

🞂 K přepnutí mezi nejvyšší a nejnižší pokojovou / venkovní teplotou a vlhkostí vzduchu, zmáčkněte tlačítko “▼”:

Jednou pro zobrazení nejvyšších hodnot teploty a vlhkosti vzduchu

Dvakrát pro zobrazení nejnižších hodnot teploty a vlhkosti vzduchu

Třikrát pro opětovné zobrazení současné teploty a vlhkosti vzduchu

🞂 K vymazání nejvyšší a nejnižší teploty a vlhkosti vzduchu, zmáčkněte a podržte tlačítko “▼” po dobu 2 sekund. Tím se vymažou všechny dosud zaznamenané maximální a minimální hodnoty a zobrazí se současné hodnoty.

***Další informace:***

🞂 *Pokud bude naměřená teplota nižší než nejnižší měřitelná teplota, zobrazí se* ***LL.L.*** *Pokud bude naměřená teplota vyšší než nejvyšší měřitelná teplota, zobrazí se* ***HH.H.***

🞂 *Pokud bude naměřená vlhkost vzduchu nižší než nejnižší měřitelná vlhkost vzduchu, zobrazí se* ***20%RH****. Pokud bude naměřená vlhkost vzduchu vyšší než. nejvyšší měřitelná vlhkost vzduchu, zobrazí se* ***95%RH****.*

**Nastavení upozornění na teplotu**

🞂 Zmáčkněte a podržte tlačítko  po dobu delší než 2 sekundy, abyste začali nastavovat upozornění na vnitřní teplotu. Nejprve nastavte horní hranici pro upozornění na vnitřní teplotu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”

🞂 Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat dolní hranici pro upozornění na vnitřní teplotu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”.

🞂 Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat horní hranici pro upozornění na vnitřní vlhkost vzduchu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”.

🞂 Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat dolní hranici pro upozornění na vnitřní vlhkost vzduchu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”.

🞂 Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat horní hranici pro upozornění na venkovní teplotu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”.

🞂 Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat dolní hranici pro upozornění na venkovní teplotu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”.

🞂 Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat horní hranici pro upozornění na venkovní vlhkost vzduchu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”.

🞂 Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení nastavení. Nyní budete nastavovat dolní hranici pro upozornění na venkovní vlhkost vzduchu. Pro nastavení mačkejte tlačítka “▲/” a “▼”.

🞂 Zmáčkněte  pro potvrzení nastavení a ukončení nastavování.

🞂 Při nastavování upozornění na horní a dolní limit venkovní teploty a venkovní vlhkosti stiskněte tlačítko “ ” pro přepnutí nastavení upozornění pro nastavení horního a dolního limitu venkovní teploty pro různé kanály.

🞂 Během nastavování můžete kdykoliv dvakrát dotknout pole “” pro okamžité ukončení nastavování.

***Další informace:***

🞂 Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavování do režimu zobrazení času.

**Upozornění na teplotu a vlhkost vzduchu**

🞂 Stiskněte tlačítko  a poté stisknutím tlačítka "▲/" zapněte nebo vypněte funkci upozornění na teplotu. Po zapnutí upozornění na teplotu se zobrazí ikona alarmu "" nebo "", což znamená, že bylo zapnuto upozornění na teplotu.

🞂 Stisknutím tlačítka "" potvrďte nastavení a zapněte nebo vypněte funkci upozornění na vlhkost. Po zapnutí upozornění na vlhkost se zobrazí ikona alarmu "" nebo "", což znamená, že bylo zapnuto upozornění na vlhkost vzduchu.

🞂 Upozornění na venkovní teplotu upozornění na venkovní vlhkost je nezávislé pro každý kanál, musíte nastavit odpovídající kanál, musíte stisknout tlačítko "" pro převod na číslo kanálu, které se má zobrazit, a poté stisknutím tlačítka "▲/" zapnout nebo vypnout upozornění na teplotu a upozornění na vlhkost

🞂 Když teplota překročí nastavený teplotní rozsah, aktivuje se upozornění a meteostanice bude dvojitě pípat nepřetržitě po dobu 1 minuty. Současně bliká teplotní alarm v ikoně alarmu "" nebo "" a bliká také jeho hodnota teploty a ikona horního limitu alarmu "" nebo ikona dolního limitu "". Kromě toho pokaždé, když se v pětiminutových intervalech spustí teplotní alarm, meteorologická stanice vydá zvukovou výzvu BI

🞂 V tomto režimu upozornění stisknutím libovolného tlačítka zastavíte zvuk upozornění. Ikona upozornění se bude nadále zobrazovat.

**Upozornění na mráz**

🞂 Když bude teplota naměřená venkovním čidlem mezi –1°C (+30,2°F) a + 2,9°C (+ 37,3°F), zapne se upozornění na námrazu a rozbliká se symbol “” .

**Zobrazení pohodlí a nebezpečí plísní**

🞂 Úroveň vnitřního pohodlí se počítá podle vlhkosti, celkem 5 úrovní.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pohodlí | příliš sucho | sucho | pohodlně | vlhko | příliš vlhko |
| Rozsah vlhkosti | <35% | 35%~44% | 45%~65% | 66%~80% | >80% |

🞂 Zobrazení rizika plísní zobrazuje vnitřní vlhkost a určuje úroveň rizika vzniku plísně. Meteostanice zobrazí jeden ze 4 indikátorů: HI (vysoká), ME (střední), LO (nízká) a žádné riziko (nezobrazuje se žádná šipka).

**Slabá baterie:**

🞂 Pokud se v části zobrazující pokojovou teplotu zobrazí symbol “”, měli byste co nejdříve vyměnit baterie v meteorologické stanici.

🞂 Pokud se v části zobrazující venkovní teplotu zobrazí symbol “”, měli byste co nejdříve vyměnit baterie v bezdrátovém čidle.

**Měření atmosférického tlaku:**

**Předpověď počasí:**

🞂 Meteorologická stanice vypočítává předpověď počasí na dalších 12 hodin na základě vývoje atmosférického tlaku. Jistě, že se takováto předpověď nemůže srovnávat s profesionální předpovědí vytvořenou s pomocí satelitů a vysoce výkonných počítačů, ale poskytuje přibližnou indikaci vývoje počasí. Prosím berte také v potaz oficiální místní předpovědi počasí. Pokud se tyto předpovědi neshodují, řiďte se prosím oficiální předpovědí počasí.

🞂 Na meteorologické stanici se zobrazují následující obrázky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Slunečno | Lehce oblačno | Oblačno | Deštivo | Bouře | sníh |

***Další informace:***

🞂 Obrázek sněhu se objeví, pokud teplota klesne pod -4℃ (+25℉) a předpověď by byla deštivo nebo bouře. Pokud nebude přijímán žádný signál z kanálu 1, bude předpověď automaticky vypočítána podle teploty z kanálu 2. Pokud nebude přijímán žádný signál z kanálů 1 a 2, bude předpověď automaticky vypočítána podle teploty z kanálu 3.

🞂 Meteorologická stanice potřebuje 7-10 dní ke kalibraci měření atmosférického tlaku. Poté bude předpověď stabilní s přesností 70 % - 75 %.

🞂 Lze předpovídat pro oblast v okruhu 12-20km.

🞂 Meteorologická stanice může zobrazit vývoj atmosférického tlaku.

🞂 Zobrazují se následující ikonky:

: Atmosférický tlak se zvýší.

Nezobrazuje se nic: Atmosférický tlak zůstane neměnný.

: Atmosférický tlak se sníží.

**Příjem rádiového signálu:**

🞂 🞂 Hodiny automaticky začnout vyhledávat signál **DCF** 7 minut po jakémkoli restartu nebo výměně baterií. Ikona rádiového stožáru začne blikat.

🞂 V 1:00 /2:00 / 3:00 ráno se hodiny automaticky synchronizují se signálem DCF, aby vyrovnaly jakoukoli odchylku od správného času. Pokud je tato synchronizace neúspěšná (ikonka rádiového stožáru zmizí), tak se hodiny opětovně pokusí o synchronizaci v další celou hodinu. To se může automaticky opakovat maximálně pětkrát.

🞂 K spuštění ručního vyhledávání signálu **DCF** zmáčkněte a podržte tlačítko “ ▲/” po dobu dvou sekund. Pokud se signál nenajde během 7 minut, vyhledávání skončí (ikonka rádiového stožáru zmizí) a začne znovu v další celou hodinu.

🞂 Pokud chcete zrušit vyhledávání rádiového signálu zmáčkněte a podržte tlačítko “ ▲/” po dobu dvou sekund.

***Další informace:***

🞂 Blikající ikona rádiového stožáru znamená, že byl zahájen příjem signálu DCF.

🞂 Nepřetržitě zobrazená ikona rádiového stožáru znamená, že signál DCF byl úspěšně najit.

🞂 Symbol "**DST**" indikuje, že je zobrazován letní čas.

🞂 Doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 2,5 metru od zdrojů rušení signálu, jako televizí nebo počítačových monitorů.

🞂 Příjem rádiového signálu je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např. ve sklepích) a v kancelářích. V případě takovýchto podmínek doporučujeme umístit hodiny blízko okna.

🞂 Během režimu příjmu signálu DCF, bude fungovat pouze tlačítko “ ▲/” a dotyková plocha ”. Dotyková plocha ” pouze zapne podsvícení. Pokud budete chtít provést jinou akci, zmáčkněte tlačítko “ ▲/” pro ukončení režimu příjmu signálu DCF.

🞂 Když vstoupíte do režimu přijímání signálu, podsvícení se automaticky vypne. To je normální jev. Po přijetí rádiového ovládání se podsvícení automaticky rozsvítí.

**Podsvícení**

🞂 Pokud jsou hodiny napájeny bateriemi, dotkněte se políčka“”. Podsvícení se na 15 sekund rozsvítí.

🞂 Když je napájecí zdroj produktu vložen do napájecího adaptéru, baterie automaticky odpojí napájení a podsvícení bude vždy aktivní. Klepnutím na tlačítko ▲/ upravíte jas podsvícení, můžete nastavit 5 úrovní: 4 různé jasy podsvícení a vypnuté podsvícení. Když jas podsvícení není na maximální úrovni, dotkněte se pole “” Podsvícení se na 15 sekund změní na nejvyšší jas.

🞂 Meteostanice může také nastavit automatické ztlumení podsvícení v noci. Dotkněte se a podržte pole „ “ déle než 2 sekundy, na LCD displeji se zobrazí ikona „ “, Jas podsvícení se bude měnit podle jasu okolního světla. Čím tmavší je okolní světlo, tím tmavší je jas podsvícení.

🞂 V automatickém režimu podsvícení stiskněte tlačítko ▲/ pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení, podsvícení lze přepnout na nejvyšší jas po dobu 15 sekund dotykem pole .

***Další informace:***

****🞂 Během přijmu rádiového signál se podsvícení automaticky vypne, aby nerušilo rádiové vlny.

**RB3566 Návod na použitie (SK)**

**Vlastnosti*:***

} Rádiovo riadené hodiny – riadené cez frankfurtskú frekvenciu

} Kalendár do roku 2099

} Zobrazenie dňa v týždni v 8 jazykoch: anglickom, nemeckom, talianskom, francúzskom, španielskom, holandskom, poľskom, dánskom.

} Zobrazenie času v 12-/24hodinovom formáte

} Dva denné budíky

} Automatická funkcia odloženia budenia (vypnuté alebo 5~60min)

} Fáza mesiaca a príliv / odliv

} Teplota vzduchu: Meratelné vnútorné & vonkajšie rozpätie: 20%RH ~ 95%RH

} Teplota:

—Rozpätie merania vnútornej teploty: -9.9°C (15°F) to 50°C (122°F)

— Rozpätie merania vonkajšej teploty: -40°C (-4°F) to 70°C (140°F)

— Zobrazenie teploty v °C alebo °F.

— Vonkajší teplomer a upozornenie na vonkajšiu teplotu

} Zobrazenie najnižšej / najvyššej hodnoty vlhkosti vzduchu a teploty

} Zobrazenie vnútorného pohodlia a rizika pliesní

} Zobrazenie vonkajšieho pohodlia

} Upozornenie na najvyššiu a najnižšiu vnútornú teplotu

} Upozornenie na najvyššiu a najnižšiu vnútornú vlhkosť vzduchu

} Upozornenie na najvyššiu a najnižšiu vonkajšiu teplotu a upozornenie na mráz.

} Upozornenie na najvyššiu a najnižšiu vonkajšiu vlhkosť vzduchu.

} Bezdrôtové vzdialené čidlo:

— možnosť pripevniť na stenu alebo položiť na vodorovnú plochu

— prenosová frekvencia 433.92MHz RF

— dosah prenosu na voľnom priestranstve 60 metrov

* možnosť pripojenia až troch senzorov (jeden vonkajší bezdrôtový senzor je súčasťou balenia)

} Atmosférický tlak:

— Rozsah merania atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb

17.72 inHg až 32.50 inHg

— Zobrazenie atmosférického tlaku v jednotkách hPa/mb alebo inHg

— Histogram ukazuje 24hodinový trend atmosférického tlaku

} Funkcia predpovede počasia

} Zdroje energie

Meteorologická stanica:

Batérie: 2 x LR03 AAA

Adaptér: DC 5V 600mA

Bezdrôtové vzdialené čidlo:

Batérie:2 x LR6 AA


***Ďalšie informácie:***

Bezdrôtový vzdialený senzor môže pracovať pri -30°C až +70°C. Vyberte prosím správnu batériu podľa limitnej teploty bezdrôtového senzora:

Alkalická zinkomanganová batéria môže fungovať pri -20°C až +60°C

Polymerová lithium-iontová dobíjacia batéria môže fungovať pri -40°C až +70°C.

**Vzhľad meteorologickej stanice**




**Časť A-LCD displej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1: vnútorné riziko plesní | | A2: vnútorná teplota | |  |
|  | A3: vnútorná vlhkosť vzduchu | | A4: vnútorný indikátor pohodlia | |  |
|  | A5: čas | | A6: mesiac a dátum | |  |
|  | A7: týždeň | | A8: predpoveď počasia | |  |
|  | A9: vonkajšia teplota | | A10: atmosférický tlak | |  |
|  | A11: vonkajšia vlhkosť vzduchu | | A12: histogram trendu atmosférického tlaku | |  |
|  | A13: vonkajší indikátor pohodlia | | A14: mesačné fáze | |  |
|  | A15: úroveň prílivu / odlivu | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| ：**Vonkajší bezdrôtový kanál a ikona príjmu** | | : nízky stav batérie | | : Symbol záznamu maximálnej teploty alebo vlhkosti | |
| : Symbol pre záznam minimálnej teploty alebo vlhkosti | | : Symbol rastúceho trendu teploty alebo vlhkosti | | : Symbol klesajúceho trendu teploty alebo vlhkosti | |
| : Symbol upozornenia na vysokú teplotu alebo vlhkosť | | : Symbol upozornenia na nízku teplotu alebo vlhkosť | | : Varovanie na mráz | |
| : Symbol príjmu rádiového ovládania času | | : označenie letného času | | : režim rozpoznávania nutnosti podsvietenia | |
| : budík 1 | | : budík 2 | | : odloženie budenia | |
| : opakovanie budíka od pondelka do piatka | | : opakovanie budíka od soboty do nedele | |  | |

**Časť B – Tlačítka v zadnej časti a vypínač**

|  |  |
| --- | --- |
| B1: dotyková plocha “” | B2: svetelný senzor |
| B3: stojanček | B4: priestor na batérie |
| B5: otvor na zavesenie | B6: tlačítko “▼” |
| B7: tlačítko“▲/” | B8: tlačítko “” |
| B9: tlačítko “” | B10: tlačítko “” |
| B11: tlačítko “” | B12: dierka na kábel |



**Časť C –Bezdrôtový vzdialený senzor:**

C1: LCD displej – teplota

C2: LCD displej – vlhkosť vzduchu

C3: LED – prenos signálu

C4: tlačítko “°C/°F”

C5: tlačítko “TX”

C6: prepínač medzi kanálmi 1, 2 a 3

C7: priestor pre batérie

**Uvedenie do prevádzky:**

} Nabíjací adaptér sa zasúva do pozície B12.

} Otvorte kryt priestoru pre batérie na meteorologickej stanici. Vložte 2 batérie AAA. Venujte pritom pozornosť ich polarite [značky “+” a “ –“].

} Potom, čo vložíte batérie, sa na dobu troch sekúnd rozsvietia všetky kontrolky na LCD displeji. Hodiny zapípajú a začnú merať vnútornú teplotu a vlhkosť vzduchu.

} Meteorologická stanica teraz začne naväzovať spojenie s bezdrôtovým vzdialeným senzorom. To trvá asi 3 minúty, počas ktorých bliká ikona antény na displeji prijímača v časti, kde sa zobrazujú informácie zo vzdialeného bezdrôtového senzora.

} Otvorte kryt priestoru pre batérie na vzdialenom bezdrôtovom senzore. Presuňte prepínač na polohu 1, 2, alebo 3, podľa toho, aký chcete používať kanál prenosu signálu. Vložte 2 batérie AA. Venujte pritom pozornosť ich polarite [značky “+” a “–“].

} Potom, čo vložíte batérie, sa na dobu troch sekúnd rozsvietia všetky kontrolky na LCD displeji. Vonkajšia teplota a vlhkosť vzduchu začnú byť merané. LED kontrolka raz zabliká, bezdrôtové čidlo začne automaticky prenášať signál.

} Keď je bezdrôtové vzdialené čidlo zapnuté, meteorologická stanica začne prijímať signál a časť displeja ukazujúca hodnoty namerané vzdialeným čidlom zobrazí vonkajšiu teplotu a vlhkosť vzduchu.

***Ďalšie informácie:***

} Meteorologická stanica sa môže pripojiť až ku trom bezdrôtovým kanálom prenosu.

} Na meteostanici je zobrazený kanál 1. Ak je bezdrôtový senzor nastavený na kanál 2 alebo 3, musíte stlačiť tlačítko “  ” na pravej strane meteostanice pre prepnutie na kanál 2 alebo 3 a potom skontrolujte, či sú teplota a vlhkosť správne, aby ste sa uistili, že bol signál úspešne prijatý.

**Ručné nastavenie času:**

} Stlačte a podržte tlačítko“” po dobu dlhšiu ako 2 sekúndy, aby ste začali nastavovať. Najskôr nastavte jednotku zobrazenia teploty stláčaním tlačítok “▲/” a “▼”. Môžete nastaviť jednotku “°C” alebo “°F”.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať jednotku tlaku. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie jednotky tlaku. Môžete nastaviť jednotku “hPa” alebo “inHg”

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať rádiové ovládanie hodín. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre zapnutie alebo vypnutie rádiového riadenia hodín.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať letný čas. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre zapnutie alebo vypnutie letného času.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať časovú zónu. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie časovej zóny (-2 až +2).

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať formát nastavenia času. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie 12- alebo 24hodinového formátu zobrazenia času.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať hodnotu hodiny. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie hodiny.

**}** Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať hodnotu minút. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie minút.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať rok. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie roka.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať mesiac. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie mesiaca.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať dátum. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie dátumu.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať jazyk zobrazenia dňa v týždni. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie jazyka.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete kalibrovať barometrický tlak. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie hodnoty atmosférického tlaku.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať počasie. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie aktuálneho počasia.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie svojho nastavenia a ukončenie nastavovania.

} Počas nastavovania sa môžete kedykoľvek dotknúť poľa “” pre okamžité ukončenie nastavovania.

***Ďalšie informácie:***

} Ak nestlačíte žiadne tlačítko po dobu 20 sekúnd, hodiny automaticky prepnú z režimu nastavovania do režimu zobrazovania času.

} Môžete si vybrať medzi 8 jazykmi pre zobrazenie dňa v týždni: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina, dánčina a poľčina.

Zobrazenie dňa v týždni

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jazyk** | **Nedeľa** | **Pondelok** | **Utorok** | **Streda** | **Štvrtok** | **Piatok** | **Sobota** |
| angličtina | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WENDESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| nemčina | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| francúzština | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| taliančina | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| španielčina | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIRNES | SABADO |
| holandčina | ZONDAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
| dánčina | SONDAG | MONDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LORDAG |
| poľština | NIEDZIELA | PONIEDZI | WTOREK | SRODA | CZWARTEK | PIATEK | SOBOTA |

Zobrazenie mesiaca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jazyk** | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
| angličtina | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| nemčina | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| francúzština | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
| taliančina | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | JUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| španielčina | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| holandčina | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| dánčina | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| poľština | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PRZ | LIS | GRU |

} Keď pri nastavovaní podržíte tlačítko “▲/” alebo “▼” stlačené, budete meniť hodnotu nastavovania rýchlejšie.

} Ak je meteorologická stanica v rovnakej časovej zóne ako Nemecko, bude časová zóna nastavená na 00. Ak sa nachádzate v časovej zóne, kde máte o hodinu menej ako v Nemecku, nastavte časovú zónu na -01. Ak máte o hodinu viac ako v Nemecku, nastavte časovú zónu na 01. Ak máte o dve hodiny viac ako v Nemecku, nastavte časovú zónu na 02.

.} Ak budete vzdialený od nemeckej rádiovej veže viac ako 1500 km, bude prijímaný signál veľmi slabý. V tomto prípade doporučujeme vypnúť príjem signálu.

} Predpoveď meteorologickej stanice je založená na analýze zmien tlaku vzduchu. Atmosferický tlak je nastavený z výroby a bol upravený na absolútny tlak. Pretože tlak vzduchu obvykle klesá s rastúcou nadmorskou výškou, verejné meteorologické agentúry vždy zverejňujú tzv. relatívny tlak vzduchu. Aby bolo možné získať zrovnateľnú hodnotu, bol relatívny tlak vzduchu upravený podľa topografie krajiny. Tlak vzduchu meteorologickej stanice môžete prispôsobiť pomeru jej polohy. K tomu je treba jednoznačne nastaviť aktuálny tlak vzduchu meteorologickej stanice. Spýtajte sa miestnej meteorologickej služby na tlak vzduchu na úrovni mora alebo získajte aktuálnu hodnotu z internetu. Vieššie uvedená úprava nastavenia tlaku vzduchu vychádza z tohoto dôvodu. Keď je tlak vzduchu absolútny, zobrazí sa ABS PRESSURE, a keď je tlak vzduchu nastavený, zobrazí sa REL PRESSURE.

} Ak v tejto oblasti nie je zavedený systém letného času, vyberte možnost ON alebo OFF podľa toho, či mesto vo vašej oblasti prijíma letný čas, a čas východu a západu slunka bude tiež určený podľa letného času.

**Nastavenie denných budíkov:**

} Stlačte a podržte tlačítko “” po dobu dlhšiu ako 3 sekúndy. Teraz začnete nastavovať hodinovú hodnotu budíka 1.. Stláčajte tlačítka ▲/ a ▼ pre nastavenie požadovanej hodiny.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať minutovú hodnotu budíka 1. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie minút.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať režim opakovania budíka 1. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie opakovania: od pondelka do piatka (M-F), od soboty do nedele (S-S) alebo od pondelka do nedele (M-S).

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať odloženie budenia budíka 1. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie požadovanej doby odloženia budenia.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať hodinovú hodnotu budíka 2. Stláčajte tlačítka ▲/ a ▼ pre nastavenie požadovanej hodiny.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz začnete nastavovať minutovú hodnotu budíka 2. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie minút.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať režim opakovania budíka 2. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie opakovania: od pondelka do piatka (M-F), od soboty do nedele (S-S) alebo od pondelka do nedele (M-S).

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať odloženie budenia budíka 2. Stláčajte tlačítka “▲/” a “▼” pre nastavenie požadovanej doby odloženia budenia.

} Stlačte tlačítko “” pre potvrdenie nastavenia a ukončenie nastavovania.

} Počas nastavovania sa môžete kedykoľvek dotknúť poľa “” pre okamžité ukončenie nastavovania.

***Ďalšie informácie:***

} Ak nestlačíte žiadne tlačítko po dobu 20 sekúnd, hodiny automaticky prepnú z režimu nastavovania do režimu zobrazovania času.

} Keď je opakovanie budíka nastavené na M-F, funkcia budíka bude aktivovaná od pondelka do piatku a bude deaktivovaná v sobotu a nedeľu, pod symbolom budíka sa zobrazí "". Keď je opakovanie budíka nastavené na S-S, funkcia budíka bude aktivovaná v sobotu a nedeľu a bude deaktivovaná od pondelka do piatku a pod symbolom budíka sa zobrazí "". Keď je opakovanie budíka nastavené tak, aby zobrazovalo M-S súčasne, funkcie budíka sa aktivujú na týždeň, pod symbolom budíka sa zobrazí "" a "".

} Rozsah nastavenia doby odloženia: 5 až 60 MIN, vypnuté.

**Zapnutie a vypnutie budíka**

} Stlačte tlačítko “” pre prepnutie medzi budíkom 1 a 2. Pri zobrazení jednotlivých budíkov stlačte tlačítko “▲/”, pre jeho zapnutie alebo vypnutie.

} Ak je budík 1 alebo 2 zapnutý, zobrazí sa ikonka “” alebo “”. Opakovanie budíka sa zobrazuje na displeji tiež.

} Ak je budík 1 alebo 2 vypnutý, ikonka “” alebo “” sa nezobrazuje.

***Ďalšie informácie:***

} Ak budík stlačením akéhokoľvek tlačítka nedeaktivujete, bude zvoniť 2 minúty. V tomto prípade sa budík bude po 24 hodinách automaticky opakovať.

} Zvyšujúca sa hlasitosť budenia (crescendo, doba trvania: 2 minúty). Hlasitosť budíka sa zmení 4krát počas toho, čo budík zvoní.

**Funkcia odloženia budenia:**

} Stlačte tlačítko "" počas toho, čo budík zvoní pre spustenie funkcie odloženia budenia. Po uplynutí doby odloženia sa budík znovu rozozvučí.

} Stlačte akékoľvek tlačítko okrem “” alebo podržte tlačítko “” po dobu dlhšiu ako 2 sekúndy pre vypnutie funkcie odloženia budenia.

***Ďalšie informácie:***

Ak je funkcia odloženia budenia vypnutá, tak stlačenie tlačítka “” nepovedie k odloženiu budenia.

**Fáza mesiaca a indikátor prílivu / odlivu:**

} Ikona Mesiaca a indikátor prílivu na meteorologickej stanici zobrazí tiež 12 rôznych fáz Mesiaca a 3 druhy fáz prílivu podľa nastaveného kalendára.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| nov | Pribúdajúci polmesiac | Polmesiac | Pribúdajúci mesiac | Spln | Ubúdajúci mesiac | Polmesiac | Ubúdajúci polmesiac |

**Rozpätie zobrazenia teploty & vlhkosti vzduchu:**

} Vnútorné meratelné rozpätie teploty: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) sa zobrazí, ak bude teplota nižšia ako -9.9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) sa zobrazí, ak bude teplota vyššia ako +50°C (+122°F).

} Vonkajšie meratelné rozpätie teploty: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) sa zobrazí, ak bude teplota nižšia ako -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) sa zobrazí, ak bude teplota vyššia ako +70°C (+158°F).

} Vnútorné a vonkajšie rozpätie merania vlhkosti vzduchu: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** sa zobrazí, ak bude hodnota nižšia ako 20%RH, **95%RH** sa zobrazí, ak bude hodnota vyššia, ako 95%RH.

**Prenos signálu z bezdrôtového čidla:**

} Keď meteorologická stanica úspešne príjme signál z bezdrôtového čidla, vonkajšia teplota a vlhkosť vzduchu sa zobrazí na časti displeja tomu určenej.

} Meteorologická stanica sa môže pripojiť až k trom bezdrôtovým kanálom prenosu. Bezdrôtové čidlá nemôžu používať rovnaký kanál prenosu naraz (na výber z kanálov 1, 2 a 3).

} Stlačte tlačítko „“ pre prepnutie medzi rôznymi kanálmi prenosu pre zobrazenie vonkajšej teploty a vlhkosti vzduchu. Ak sa bude zobrazovať symbol " ", bude sa po 5 sekundách meniť zobrazovaný kanál.

} Ak sa nepodarilo naviazať spojenie medzi meteorologickou stanicou a bezdrôtovým senzorom (na LCD displeji sa zobrazí “- -“), stlačte a podržte tlačítko“” po dobu 3 sekúnd pre manuálne naviazanie spojenia. Na časti obrazovky pre vonkajšiu teplotu sa objaví symbol antény. Meteorologická stanica potom príjme signál z bezdrôtového čidla.

***Ďalšie informácie:***

} Ak *je bezdrôtové čidlo nastavené na iný kanál, bude meteorologická stanice chcieť zmeniť príjem na rovnaký kanál. Ak nebude pijímaný žiadny signál, zobrazí sa na meteorologickej stanici "--".*

**Zobrazenie teploty / vlhkosti vzduchu a vývoja teploty / vlhkosti vzduchu**

**}** Na LCD displeji sa zobrazuje súčasná vnútorná teplota / vlhkosť vzduchu a ich vývoj.

**}** Po úspešnom pripojení s bezdrôtovým vzdialeným čidlom sa na displeji meteorologickej stanice môže zobrazovať tiež vonkajšia teplota / vlhkosť vzduchu a ich vývoj.

**}** Zobrazujú sa nasledujúce obrázky:

: teplota / vlhkosť vzduchu sa zvyšuje,

: teplota / vlhkosť vzduchu klesá,

Žiadny obrázok: teplota / vlhkosť vzduchu je nemenná.

**Najvyššia / najnižšia teplota / relatívna vlhkosť vzduchu**

} Na prepnutiu medzi najvyššou a najnižšou vnútornou/vonkajšou teplotou a vlhkosťou vzduchu stlačte tlačítko “▼”:

Raz pre zobrazenie najvyšších hodnôt teploty a vlhkosti vzduchu

Dvakrát pre zobrazenie najnižších hodnôt teploty a vlhkosti vzduchu

Trikrát pre opätovné zobrazenie súčasnej teploty a vlhkosti vzduchu

} Na vymazanie najvyššej a najnižšej teploty a vlhkosti vzduchu, stlačte a podržte tlačítko “▼” po dobu 2 sekúnd. Tým sa vymažú všetky doteraz zaznamenané maximálne a minimálne hodnoty a zobrazia sa súčasné hodnoty.

***Ďalšie informácie:***

} Ak *bude nameraná teplota nižšia ako najnižšia meratelná teplota, zobrazí sa* ***LL.L.*** *Ak bude nameraná teplota vyššia ako najvyššia meratelná teplota, zobrazí sa* ***HH.H.***

} Ak *bude nameraná vlhkosť vzduchu nižšia ako najnižšia meratelná vlhkosť vzduchu, zobrazí sa* ***20%RH****. Ak bude nameraná vlhkosť vzduchu vyššia ako najvyššia meratelná vlhkosť vzduchu, zobrazí sa* ***95%RH****.*

**Nastavenie upozornenia na teplotu**

} Stlačte a podržte tlačítko  po dobu dlhšiu ako 2 sekúndy, aby ste začali nastavovať upozornenie na vnútornú teplotu. Najskôr nastavte hornú hranicu pre upozornenie na vnútornú teplotu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte tlačítko  pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať dolnú hranicu pre upozornenie na vnútornú teplotu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte tlačítko  pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať hornú hranicu pre upozornenie na vnútornú vlhkosť vzduchu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte tlačítko  pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať dolnú hranicu pre upozornenie na vnútornú vlhkosť vzduchu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte tlačítko  pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať hornú hranicu pre upozornenie na vonkajšiu teplotu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte tlačítko  pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať dolnú hranicu pre upozornenie na vonkajšiu teplotu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte tlačítko  pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať hornú hranicu pre upozornenie na vonkajšiu vlhkosť vzduchu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte tlačítko  pre potvrdenie nastavenia. Teraz budete nastavovať dolnú hranicu pre upozornenie na vonkajšiu vlhkosť vzduchu. Pre nastavenie stláčajte tlačítka “▲/” a “▼”.

} Stlačte  pre potvrdenie nastavenia a ukončenie nastavovania.

} Pri nastavovaní upozornení na horný a dolný limit vonkajšej teploty a vonkajšej vlhkosti stlačte tlačítko “ ” pre prepnutie nastavenia upozornení pre nastavenie horného a dolného limitu vonkajšej teploty pre rôzne kanály.

} Počas nastavovania sa môžete kedykoľvek dvakrát dotknúť poľa “” pre okamžité ukončenie nastavovania.

***Ďalšie informácie:***

} Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačítka sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavovania do režimu zobrazenia času.

**Upozornenie na teplotu a vlhkosť vzduchu**

} Stlačte tlačítko  a potom stlačením tlačítka "▲/" zapnete alebo vypnete funkciu upozornenia na teplotu. Po zapnutí upozornení na teplotu sa zobrazí ikona alarmu "" alebo "", čo znamená, že bolo zapnuté upozornenie na teplotu.

} Stlačením tlačítka "" potvrďte nastavenie a zapnite alebo vypnite funkciu upozornenia na vlhkosť. Po zapnutí upozornenia na vlhkosť sa zobrazí ikona alarmu "" alebo "", čo znamená, že bolo zapnuté upozornenie na vlhkosť vzduchu.

} Upozornenie na vonkajšiu teplotu a upozornenie na vonkajšiu vlhkosť je nezávislé pre každý kanál, musíte nastaviť zodpovedajúci kanál, musíte stlačiť tlačítko "" pre prevod na číslo kanálu, ktoré sa má zobraziť, a potom stlačením tlačítka "▲/" zapnúť alebo vypnúť upozornenie na teplotu a upozornenie na vlhkosť

} Keď teplota prekročí nastavený teplotný rozsah, aktivuje sa upozornenie a meteostanica bude dvojito pípať nepretržite po dobu 1 minúty. Súčasne bliká teplotný alarm v ikone alarmu "" alebo "" a bliká tiež jeho hodnota teploty a ikona horného limitu alarmu "" alebo ikona dolného limitu "". Okrem toho zakaždým, keď sa v päťminútových intervaloch spustí teplotný alarm, meteorologická stanica vydá zvukovú výzvu BI

} V tomto režime upozornenia stlačením ľubovolného tlačítka zastavíte zvuk upozornenia. Ikona upozornenia sa bude naďalej zobrazovať.

**Upozornenie na mráz**

} Keď bude teplota nameraná vonkajším čidlom medzi –1°C (+30,2°F) a + 2,9°C (+ 37,3°F), zapne sa upozornenie na námrazu a rozbliká sa symbol “” .

**Zobrazenie pohodlia a nebezpečenstvo pliesne**

} Úroveň vnútorného pohodlia sa počíta podľa vlhkosti, celkom 5 úrovní.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pohodlie | príliš sucho | sucho | pohodlne | vlhko | príliš vlhko |
| Rozsah vlhkosti | <35% | 35%~44% | 45%~65% | 66%~80% | >80% |

} Zobrazenie rizika pliesne zobrazuje vnútornú vlhkosť a určuje úroveň rizika vzniku pliesne. Meteostanica zobrazí jeden zo 4 indikátorov: HI (vysoká), ME (stredná), LO (nízka) a žiadne riziko (nezobrazuje sa žiadna šípka).

**Slabá batéria:**

} Ak sa v časti zobrazujúcej vnútornú teplotu zobrazí symbol “”, mali by ste čo najskôr vymeniť batérie v meteorologickej stanici.

} Ak sa v časti zobrazujúcej vonkajšiu teplotu zobrazí symbol “”, mali by ste čo najskôr vymeniť batérie v bezdrôtovom čidle.

**Meranie atmosférického tlaku:**

**Predpoveď počasia:**

} Meteorologická stanica vypočítava predpoveď počasia na ďalších 12 hodín na základe vývoja atmosférického tlaku. Určite sa takáto predpoveď nemôže zrovnávať s profesionálnou predpoveďou vytvorenou s pomocou satelitov a vysoko výkonných počítačov, ale poskytuje približnú indikáciu vývoja počasia. Prosím berte tiež do úvahy oficiálnu miestnu predpoveď počasia. Ak sa tieto predpovede nezhodujú, riaďte sa prosím oficiálnou predpoveďou počasia.

} Na meteorologickej stanici sa zobrazujú nasledujúce obrázky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Slnečno | Polooblačno | Oblačno | Dážď | Búrka | Sneh |

***Ďalšie informácie:***

} Obrázok snehu sa objaví, ak teplota klesne pod -4℃ (+25℉) a predpoveď by bola dážď alebo búrka. Ak nebude prijímaný žiadny signál z kanála 1, bude predpoveď automaticky vypočítaná podľa teploty z kanála 2. Ak nebude prijímaný žiadny signál z kanála 1 a 2, bude predpoveď automaticky vypočítaná podľa teploty z kanála 3.

} Meteorologická stanica potrebuje 7-10 dní ku kalibrácii merania atmosférického tlaku. Potom bude predpoveď stabilná s presnosťou 70 % - 75 %.

} Je môžné predpovedať pre oblasť v okruhu 12-20km.

} Meteorologická stanica môže zobraziť vývoj atmosférického tlaku.

} Zobrazujú sa nasledujúce ikonky:

: Atmosférický tlak sa zvýši.

Nezobrazuje sa nič: Atmosférický tlak zostane nemenný.

: Atmosférický tlak sa zníži.

**Príjem rádiového signálu:**

} Hodiny automaticky začnú vyhľadávať signál **DCF** 7 minút po akomkoľvek restarte alebo výmene batérii. Ikona rádiového stožiaru začne blikať.

} O 1:00 /2:00 / 3:00 ráno sa hodiny automaticky synchronizujú so signálom DCF, aby vyrovnali akúkoľveki odchylku od správneho času. Ak je táto synchronizácia neúspešná (ikonka rádiového stožiaru zmizne), tak sa hodiny opätovne pokúsia o synchronizáciu o ďalšej celej hodine. To sa môže automaticky opakovať maximálne päťkrát.

} K spusteniu ručného vyhľadávania signálu **DCF** stlačte a podržte tlačítko “ ▲/” po dobu dvoch sekúnd. Ak sa signál nenájde počas 7 minút, vyhľadávanie skončí (ikonka rádiového stožiaru zmizí) a začne znovu o ďalšej celej hodine.

} Ak chcete zrušiť vyhľadávanie rádiového signálu stlačte a podržte tlačítko “ ▲/” po dobu dvoch sekúnd.

***Ďalšie informácie:***

} Blikajíca ikona rádiového stožiaru znamená, že bol zahájený príjem signálu DCF.

} Nepretržite zobrazená ikona rádiového stožiaru znamená, že signál DCF bol úspešne zachytený.

} Symbol "**DST**" indikuje, že je zobrazovaný letný čas.

} Doporučujeme dodržiavať minimálnu vzdialenosť 2,5 metra od zdroja rušenia signálu, ako televízor alebo počítačový monitor.

} Príjem rádiového signálu je slabší v miestnostiach s betónovými stenami (napr. v pivniciach) a v kanceláriach. V prípade takýchto podmienok doporučujeme umiestniť hodiny blízko okna.

} Počas režimu príjmu signálu DCF, bude fungovať iba tlačítko “ ▲/” a dotyková plocha ”. Dotyková plocha ” iba zapne podsvietenie. Ak budete chcieť urobiť inú akciu, stlačte tlačítko “ ▲/” pre ukončenie režimu príjmu signálu DCF.

} Keď vstúpite do režimu prijímania signálu, podsvietenie sa automaticky vypne. To je normálny jav. Po prijatí rádiového ovládania sa podsvietenie automaticky rozsvieti.

**Podsvietenie**

} Ak sú hodiny napájané batériami, dotknite sa políčka“”. Podsvietenie sa na 15 sekúnd rozsvieti.

} Keď je napájací zdroj meteostanice vložený do napájacieho adaptéra, batérie automaticky odpoja napájanie a podsvietenie bude vždy aktívne. Klepnutím na tlačítko ▲/ upravíte jas podsvietenia, môžete nastaviť 5 úrovní: 4 rôzne jasy podsvietenia a vypnuté podsvietenie. Keď jas podsvietenia nie je na maximálnej úrovni, dotknite sa poľa “” Podsvietenie sa na 15 sekúnd zmení na najvyšší jas.

} Na meteostanici je možné tiež nastaviť automatické ztmievanie podsvietenia v noci. Dotknite sa a podržte pole „ “ dlhšie ako 2 sekúndy, na LCD displeji sa zobrazí ikona „ “. Jas podsvietenia sa bude meniť podľa jasu okolitého svetla. Čím tmavšie je okolité svetlo, tým tmavšie je jas podsvietenia.

} V automatickom režime podsvietenia stlačte tlačítko ▲/ pre zapnutie alebo vypnutie podsvietenia, podsvietenie je možné prepnúť na najvyšší jas dotykom poľa  na dobu 15 sekúnd.

***Ďalšie informácie:***

} Počas príjmu rádiového signál sa podsvietenie automaticky vypne, aby nerušilo rádiové vlny.

****

**RB3566 Instrukcja (PL)**

**Funkcje*:***

🞂 Zegar sterowany radiowo – sterowany za pomocą częstotliwości frankfurckiej

🞂 Kalendarz do 2099 roku

🞂 Wyświetlanie dni tygodnia w 8 językach: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, polskim, duńskim.

🞂 Wyświetlanie czasu w formacie 12-/24-godzinnym

🞂 Dwa alarmy dzienne

🞂 Automatyczna funkcja drzemki (wyłączona lub 5 ~ 60 min)

🞂 Fazy księżyca i pływy

🞂 Temperatura powietrza: Mierzalny zakres wewnętrzny i zewnętrzny: 20% RH ~ 95% RH

🞂 Temperatura:

—Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: od -9,9°C (15°F) do 50°C (122°F)

— Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: od -40°C (-4°F) do 70°C (140°F)

— Wyświetlanie temperatury w °C lub °F.

— Termometr zewnętrzny i ostrzeżenie o temperaturze zewnętrznej.

🞂 Wyświetlanie najniższych/najwyższych wartości wilgotności i temperatury

🞂 Wyświetlanie komfortu w pomieszczeniach i ryzyka pleśni

🞂 Wyświetlacz komfortu na zewnątrz

🞂 Ostrzeżenie o najwyższej i najniższej temperaturze w pomieszczeniu

🞂 Ostrzeżenie o najwyższej i najniższej wilgotności w pomieszczeniu

🞂 Ostrzeżenie o najwyższej i najniższej temperaturze zewnętrznej oraz ostrzeżenie o mrozie.

🞂 Ostrzeżenie o najwyższej i najniższej wilgotności na zewnątrz.

🞂 Bezprzewodowy czujnik zdalny:

— Może być przymocowany do ściany lub umieszczony na poziomej powierzchni

— częstotliwość transmisji: 433,92 MHz RF

— Zasięg transmisji na wolnym powietrzu: 60 metrów

* Można podłączyć do trzech czujników (jeden zewnętrzny czujnik bezprzewodowy w zestawie)

🞂 Ciśnienie atmosferyczne:

— Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego: od 600 hPa/mb do 1100 hPa/mb

Od 17,72 inHg do 32,50 inHg

— Wyświetlanie ciśnienia atmosferycznego w jednostkach hPa/mb lub inHg

— Histogram pokazuje 24-godzinny trend ciśnienia atmosferycznego

🞂 Funkcja prognozy pogody

🞂 Źródła energii

Stacja pogodowa:

Baterie: 2 x LR03 AAA

Adapter: DC 5V 600mA

Bezprzewodowy czujnik zdalny:

Baterie: 2 x LR6 AA


***Więcej informacji:***

Bezprzewodowy czujnik zdalny może pracować w temperaturze od -30°C do +70°C. Wybierz odpowiednią baterię zgodnie z temperaturą graniczną czujnika bezprzewodowego:

Alkaliczna bateria cynkowo-ganowa może pracować w temperaturze od -20°C do +60°C

Polimerowy akumulator litowo-jonowy może pracować w temperaturze od -40°C do +70°C.

Wygląd stacji pogodowej




**Część wyświetlacza A-LCD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: nieodłączne ryzyko wystąpienia pleśni | | A2: Temperatura wewnętrzna | |
| A3: wilgotność w pomieszczeniu | | A4: wewnętrzny wskaźnik komfortu | |
| A5: czas | | A6: miesiąc i data | |
| A7: tydzień | | A8: prognoza pogody | |
| A9: temperatura zewnętrzna | | A10: ciśnienie atmosferyczne | |
| A11: wilgotność na zewnątrz | | A12: histogram trendu ciśnienia atmosferycznego | |
| A13: wskaźnik komfortu na zewnątrz | | A14: Fazy księżyca | |
| A15: poziom pływów | |  | |
|  | |  | |
| : **Zewnętrzny kanał bezprzewodowy i ikona odbioru** | | : słaba bateria | | : Symbol zapisu maksymalnej temperatury lub wilgotności | |
| : Symbol do rejestrowania minimalnej temperatury lub wilgotności | | : Symbol rosnącego trendu temperatury lub wilgotności | | : Symbol tendencji spadkowej temperatury lub wilgotności | |
| : Symbol ostrzeżenia o wysokiej temperaturze lub wilgotności | | : Symbol ostrzeżenia o niskiej temperaturze lub wilgotności | | : Ostrzeżenie przed mrozem | |
| : Symbol kontroli czasu odbioru radiowego | | : Znak czasu letniego | | : tryb wykrywania podświetlenia | |
| : Budzik 1 | | : Budzik 2 | | :drzemka | |
| : Powtórz alarm od poniedziałku do piątku | | : Alarm powtarza się od soboty do niedzieli | |  | |

**Część B – Przyciski tylne i przycisk zasilania**

|  |  |
| --- | --- |
| B1: powierzchnia dotykowa "" | B2: światłoczułość |
| B3: Podpórka | B4: komora baterii |
| B5: Wiszące gniazdo | B6: Przycisk "▼" |
| B7: Przycisk "▲/" | B8: przycisk "" |
| B9: Przycisk "" | B10: Przycisk "" |
| B11: Przycisk "" | B12: gniazdo kablowe |



**Część C – Bezprzewodowy czujnik zdalny:**

C1: Wyświetlacz LCD - temperatura

C2: Wyświetlacz LCD – wilgotność

C3: LED – transmisja sygnału

C4: przycisk "°C/°F"

C5: Przycisk "TX"

C6: przełączanie między kanałami 1, 2 i 3

C7: komora baterii

**Uruchomienie:**

🞂 Ładowarka wsuwa się do pozycji B12.

🞂 Otwórz pokrywę komory baterii w stacji pogodowej. Włóż 2 baterie AAA. Zwróć uwagę na ich biegunowość [oznaczenia "+" i " –"].

🞂 Po włożeniu baterii wszystkie kontrolki na wyświetlaczu LCD zaświecą się na trzy sekundy. Zegar wyda sygnał dźwiękowy i zacznie mierzyć temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu.

🞂 Stacja pogodowa zacznie teraz nawiązywać połączenie z bezprzewodowym czujnikiem zdalnym. Trwa to około 3 minut, podczas których ikona anteny na wyświetlaczu odbiornika w części, w której wyświetlane są informacje ze zdalnego czujnika bezprzewodowego.

🞂 Otwórz pokrywę komory baterii na zdalnym czujniku bezprzewodowym. Ustaw przełącznik w pozycji 1, 2 lub 3, w zależności od kanału transmisji sygnału, którego chcesz użyć. Włóż 2 baterie AA. Zwróć uwagę na ich polaryzację [oznaczenia "+" i "–"].

🞂 Po włożeniu baterii wszystkie kontrolki na wyświetlaczu LCD zaświecą się na trzy sekundy. Zacznie się mierzyć temperaturę i wilgotność na zewnątrz. Wskaźniki LED migną raz, czujnik bezprzewodowy zacznie automatycznie przesyłać sygnał.

🞂 Gdy bezprzewodowy czujnik zdalny jest włączony, stacja pogodowa zaczyna odbierać sygnał, a część wyświetlacza pokazująca wartości zmierzone przez czujnik zdalny pokaże temperaturę i wilgotność na zewnątrz

***Więcej informacji:***

🞂 Stacja pogodowa może łączyć się z maksymalnie trzema kanałami transmisji bezprzewodowej.

🞂 Konwencjonalny czujnik bezprzewodowy wyświetlany przez stację pogodową to kanał 1. Jeśli czujnik bezprzewodowy jest ustawiony na kanał 2 lub 3, należy nacisnąć przycisk "  " po prawej stronie stacji pogodowej, aby przełączyć się na kanał 2 lub 3, a następnie sprawdzić, czy temperatura i wilgotność są prawidłowe, aby upewnić się, że sygnał został pomyślnie odebrany.

**Aby ustawić czas ręcznie:**

🞂 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez ponad 2 sekundy, aby rozpocząć ustawianie. Najpierw ustaw jednostkę wyświetlania temperatury, naciskając przyciski "▲/" i "▼". Możesz ustawić urządzenie na "°C" lub "°F".

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz regulować jednostkę ciśnienia. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić jednostkę ciśnienia. Możesz ustawić jednostkę "hPa" lub "inHg"

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz konfigurować radiowe sterowanie zegarem. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby włączyć lub wyłączyć sterowanie zegarem radiowym.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać czas letni. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby włączyć lub wyłączyć czas letni.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać strefę czasową. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić strefę czasową (od -2 do +2).

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać format ustawienia czasu. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać wartość godziny. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić godzinę.

**🞂** Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczynasz ustawiać wartość minut. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić minuty.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać rok. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić rok.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać miesiąc. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić miesiąc.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać datę. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić datę.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać język dnia tygodnia. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić język.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz rozpoczniesz kalibrację ciśnienia atmosferycznego. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić wartość ciśnienia atmosferycznego.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczynasz ustawiać pogodę. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić aktualną pogodę.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia i zatrzymać ustawienia.

🞂 Podczas konfiguracji możesz dotknąć pola "  " w dowolnym momencie, aby natychmiast zatrzymać instalację.

***Więcej informacji:***

🞂 Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 20 sekund, zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na tryb wyświetlania czasu.

🞂 Możesz wybrać jeden z 8 języków do wyświetlania dnia tygodnia: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, duński i polski.

Wyświetlanie dnia tygodnia

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Język** | **Niedziela** | **Poniedziałek** | **Wtorek** | **Środa** | **Czwartek** | **Piątek** | **Sobota** |
| Angielski | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WENDESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| Niemiecki | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| Francuski | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| Włoski | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| Hiszpański | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIRNES | SABADO |
| Holenderski | ZONDAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
| Duński | SONDAG | MONDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LORDAG |
| Polski | NIEDZIELA | PONIEDZI | WTOREK | SRODA | CZWARTEK | PIATEK | SOBOTA |

Widok miesiąca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Język** | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Angielski | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Niemiecki | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Francuski | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Włoski | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | JUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| Hiszpański | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Holenderski | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Duński | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Polski | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PRZ | LIS | GRU |

🞂 Jeśli przytrzymasz przycisk "▲/" lub "▼" podczas ustawiania, szybciej zmienisz wartość ustawienia.

🞂 Jeśli stacja pogodowa znajduje się w tej samej strefie czasowej co Niemcy, strefa czasowa zostanie ustawiona na 00. Jeśli znajdujesz się w strefie czasowej, w której masz godzinę mniej niż w Niemczech, ustaw strefę czasową na -01. Jeśli masz godzinę więcej niż w Niemczech, ustaw strefę czasową na 01. Jeśli masz dwie godziny więcej niż w Niemczech, ustaw strefę czasową na 02

znacznik.🞂 Jeśli jesteś oddalony o więcej niż 1500 km od niemieckiej wieży radiowej, odbierany sygnał będzie bardzo słaby. W takim przypadku zalecamy wyłączenie odbioru sygnału.

🞂 Prognoza stacji meteorologicznej opiera się na analizie zmian ciśnienia powietrza. Ciśnienie atmosferyczne jest dostarczane fabrycznie i zostało dostosowane do ciśnienia bezwzględnego. Ponieważ ciśnienie powietrza zwykle spada wraz ze wzrostem wysokości, agencje meteorologiczne zawsze publikują tak zwane względne ciśnienie powietrza. W celu uzyskania porównywalnej wartości, względne ciśnienie powietrza zostało dostosowane do topografii ziemi. Możesz dostosować ciśnienie powietrza stacji pogodowej do stosunku jej lokalizacji. Aby to zrobić, należy jednoznacznie ustawić aktualne ciśnienie powietrza w stacji pogodowej. Zapytaj lokalną służbę pogodową o ciśnienie powietrza na poziomie morza lub uzyskaj najnowsze odczyty z Internetu. Powyższa regulacja ustawienia ciśnienia powietrza opiera się na tym powodzie. Gdy ciśnienie powietrza jest bezwzględne, wyświetlany jest CIŚNIENIE ABS, a po ustawieniu ciśnienia powietrza wyświetlane jest CIŚNIENIE REL.

🞂 Jeśli w tym obszarze nie ma czasu letniego, wybierz opcję WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE w zależności od tego, czy miasto w Twojej okolicy stosuje czas letni, a godziny wschodu i zachodu słońca będą również określane przez czas letni.

**Aby ustawić codzienne alarmy:**

🞂 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez ponad 3 sekundy. Teraz zaczniesz ustawiać wartość godziny alarmu na 1. Naciśnij przyciski ▲/ i ▼, aby ustawić żądaną godzinę.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać wartość minutową alarmu na 1. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić minuty.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz tryb powtarzania alarmu 1. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić powtarzanie: od poniedziałku do piątku (pon.-f), od soboty do niedzieli (s-s) lub od poniedziałku do niedzieli (m.in.).

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz drzemkę alarmu 1. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼" , aby ustawić żądany czas drzemki.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać wartość godziny alarmu 2. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić żądaną godzinę.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz zaczniesz ustawiać wartość minutową alarmu 2. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić minuty.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz tryb powtarzania alarmu 2. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić powtarzanie: od poniedziałku do piątku (pon.-f), od soboty do niedzieli (s-s) lub od poniedziałku do niedzieli (m.in.).

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz drzemkę alarmu 2. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼" , aby ustawić żądany czas drzemki.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie i zakończyć ustawienie.

🞂 Podczas konfiguracji możesz dotknąć pola "" w dowolnym momencie, aby natychmiast zatrzymać instalację.

***Więcej informacji:***

🞂 Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 20 sekund, zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na tryb wyświetlania czasu.

🞂 Gdy powtarzanie alarmu jest ustawione na MF, funkcja alarmu będzie aktywowana od poniedziałku do piątku i zostanie wyłączona w sobotę i niedzielę, "" zostanie wyświetlone poniżej symbolu alarmu. Gdy powtarzanie alarmu jest ustawione na S-S, funkcja alarmu zostanie aktywowana w sobotę i niedzielę i zostanie wyłączona od poniedziałku do piątku i wyświetli "" pod symbolem alarmu. Gdy powtarzanie alarmu jest ustawione na wyświetlanie MS w tym samym czasie, funkcja alarmu będzie aktywowana na tydzień, "" i "" będą wyświetlane poniżej symbolu alarmu.

🞂 Zakres ustawień czasu drzemki: 5 ~ 60 MIN, wyłączony.

**Jak włączyć lub wyłączyć alarm**

🞂 Naciśnij przycisk , aby przełączać się między alarmem 1 i 2. Podczas wyświetlania każdego alarmu naciśnij przycisk "▲/", aby je włączyć lub wyłączyć.

🞂 Jeśli alarm 1 lub 2 jest włączony, zostanie wyświetlona ikona "" lub "". Powtórzenia alarmów są również wyświetlane na wyświetlaczu.

🞂 Jeśli alarm 1 lub 2 jest wyłączony, ikona "" lub "" nie jest wyświetlana.

***Więcej informacji:***

🞂 Jeśli nie wyłączysz alarmu, naciskając dowolny przycisk, będzie on dzwonił przez 2 minuty. W takim przypadku alarm powtórzy się automatycznie po 24 godzinach.

🞂 Zwiększanie głośności alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty). Głośność alarmu zmienia się 4 razy, gdy dzwoni alarm.

**Wyłączanie alarmu**

🞂 🞂 Jeśli nie wyłączysz alarmu, naciskając dowolny przycisk, będzie on dzwonił przez 2 minuty. W takim przypadku alarm powtórzy się automatycznie po 24 godzinach.

🞂 Zwiększanie głośności alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty). Głośność alarmu zmienia się 4 razy, gdy dzwoni alarm.

**Funkcja drzemki:**

🞂 Naciśnij przycisk , gdy dzwoni alarm, aby uruchomić funkcję drzemki. Po upływie czasu drzemki alarm włączy się ponownie.

🞂 Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem "" lub przytrzymaj przycisk  przez ponad 2 sekundy, aby wyłączyć funkcję drzemki.

***Więcej informacji:***

Jeśli funkcja drzemki jest wyłączona, naciśnięcie przycisku  nie spowoduje odłożenia drzemki.

**Faza księżyca i wskaźnik pływów/pływów:**

🞂 Ikona księżyca i wskaźnik pływów na stacji pogodowej będą również wyświetlać 12 różnych faz księżyca i 3 rodzaje faz pływów zgodnie z ustawionym kalendarzem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| nów | Woskujący półksiężyc | Półksiężyc | Półksiężyc | Pełnia | Ubywający księżyc | Półksiężyc | Ubywający półksiężyc |

**Zakres wyświetlania temperatury i wilgotności:**

🞂 Zakres temperatury mierzalnej w pomieszczeniu: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) zostanie wyświetlony, jeśli temperatura będzie niższa niż -9.9°C (+14°F), **HH. H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli temperatura będzie wyższa niż +50°C (+122°F).

🞂 Mierzalny zakres temperatur zewnętrznych: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C (°F) zostanie wyświetlony, jeśli temperatura będzie niższa niż -40°C (-40°F), **H.H. H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli temperatura będzie wyższa niż +70°C (+158°F).

🞂 Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20% RH ~ 95% RH, **20% RH** zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż 20% RH, **95% RH** zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż 95% RH.

**Transmisja sygnału z czujnika bezprzewodowego:**

🞂 Gdy stacja pogodowa pomyślnie odbierze sygnał z czujnika bezprzewodowego, temperatura i wilgotność na zewnątrz są wyświetlane w wyznaczonej części wyświetlacza.

🞂 Stacja pogodowa może łączyć się z maksymalnie trzema kanałami transmisji bezprzewodowej. Czujniki bezprzewodowe nie mogą jednocześnie korzystać z tego samego kanału transmisji (do wyboru kanały 1, 2 i 3).

🞂 Naciśnij przycisk "" , aby przełączać się między różnymi kanałami transmisji w celu wyświetlenia temperatury i wilgotności na zewnątrz. Jeśli wyświetlany jest symbol " ", wyświetlany kanał zmieni się po 5 sekundach.

🞂 Jeśli nie można nawiązać połączenia między stacją pogodową a czujnikiem bezprzewodowym (na wyświetlaczu LCD pojawia się "- -"), naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby ręcznie nawiązać połączenie. Symbol anteny pojawi się w części ekranu dotyczącej temperatury zewnętrznej. Następnie stacja pogodowa odbiera sygnał z czujnika bezprzewodowego.

***Więcej informacji:***

🞂 *Jeśli czujnik bezprzewodowy jest ustawiony na inny kanał, stacja pogodowa będzie chciała zmienić odbiór na ten sam kanał. Jeśli nie zostanie odebrany żaden sygnał, w stacji pogodowej zostanie wyświetlone "--".*

**Wyświetlanie temperatury/wilgotności i rozwoju temperatury/wilgotności**

**🞂** Wyświetlacz LCD pokazuje aktualną temperaturę/wilgotność w pomieszczeniu oraz ich rozwój.

**🞂** Po pomyślnym połączeniu z bezprzewodowym czujnikiem zdalnym, wyświetlacz stacji pogodowej może również pokazywać temperaturę/wilgotność na zewnątrz i ich rozwój.

**🞂** Pokazane są następujące obrazy:

: temperatura/wilgotność wzrasta,

: spada temperatura/wilgotność,

Brak obrazu: temperatura/wilgotność powietrza pozostaje niezmieniona.

**Najwyższa / najniższa temperatura / wilgotność względna**

🞂 Aby przełączać się między najwyższą i najniższą temperaturą i wilgotnością w pomieszczeniu/na zewnątrz, naciśnij przycisk "▼":

Raz, aby wyświetlić najwyższe wartości temperatury i wilgotności

Dwa razy, aby wyświetlić najniższe wartości temperatury i wilgotności

Trzy razy, aby ponownie wyświetlić aktualną temperaturę i wilgotność

🞂 Aby wyczyścić najwyższą i najniższą temperaturę i wilgotność, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼" przez 2 sekundy. Spowoduje to wyczyszczenie wszystkich zarejestrowanych do tej pory wartości maksymalnych i minimalnych oraz wyświetlenie bieżących wartości.

***Więcej informacji:***

🞂 *Jeśli zmierzona temperatura jest niższa niż najniższa mierzalna temperatura,* ***LL.L.*** *Jeśli zmierzona temperatura jest wyższa niż najwyższa mierzalna temperatura,* ***zostanie wyświetlona HH.H.***

🞂 *Jeśli zmierzona wilgotność jest niższa niż najniższa mierzalna wilgotność, zostanie wyświetlone* ***20% wilgotności względnej****. Jeśli zmierzona wilgotność jest wyższa niż najwyższa mierzalna wilgotność, zostanie wyświetlone* ***95% wilgotności względnej****.*

**Ustawianie alertów temperatury**

🞂 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez ponad 2 sekundy, aby rozpocząć ustawianie alertu temperatury w pomieszczeniu. Najpierw ustaw górny limit ostrzeżenia o temperaturze wewnętrznej. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", dla ustawienia.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz dolną granicę ostrzeżenia o temperaturze wewnętrznej. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić ustawienia.

🞂 Naciśnij przycisk,  aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz górny limit ostrzeżeń o wilgotności w pomieszczeniu. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić ustawienia.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz dolny limit ostrzeżenia o wilgotności w pomieszczeniu. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić ustawienia.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz górną granicę ostrzeżenia o temperaturze zewnętrznej. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić ustawienia.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz dolny limit ostrzeżenia o temperaturze zewnętrznej. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić ustawienia.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz górny limit ostrzeżeń o wilgotności na zewnątrz. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić ustawienia.

🞂 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienia. Teraz ustawisz dolny limit ostrzeżenia o wilgotności na zewnątrz. Naciśnij przyciski "▲/" i "▼", aby ustawić ustawienia.

🞂 Naciśnij  , aby potwierdzić ustawienie i zatrzymać ustawienie.

🞂 Podczas ustawiania alertów dla górnych i dolnych granic temperatury zewnętrznej i wilgotności zewnętrznej, naciśnij przycisk " ", aby przełączyć ustawienia alertów w celu ustawienia górnego i dolnego limitu temperatury zewnętrznej dla różnych kanałów.

🞂 Podczas konfiguracji możesz dotknąć pola "" dwukrotnie w dowolnym momencie, aby natychmiast wyjść z konfiguracji.

***Więcej informacji:***

🞂 Po 20 sekundach bez naciskania żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na tryb wyświetlania czasu.

**Ostrzeżenia dotyczące temperatury i wilgotności**

🞂 Naciśnij przycisk,  a następnie naciśnij przycisk "▲/" , aby włączyć lub wyłączyć funkcję alertu temperatury. Gdy alarm temperatury jest włączony, zostanie wyświetlona ikona alarmu "" lub "", wskazująca, że alarm temperatury został włączony.

🞂 Naciśnij przycisk "", aby potwierdzić ustawienia i włączyć lub wyłączyć funkcję ostrzegania o wilgoci. Gdy alarm wilgotności jest włączony, ikona alarmu "" lub "" zostanie wyświetlona, aby wskazać, że alarm wilgotności został włączony.

🞂 Alert temperatury zewnętrznej Alarm wilgotności zewnętrznej jest niezależny dla każdego kanału, musisz ustawić odpowiedni kanał, musisz nacisnąć "", aby przekonwertować na numer kanału, który ma być wyświetlany, a następnie naciśnij przycisk "▲/", aby włączyć lub wyłączyć alert temperatury i alert wilgotności

🞂 Gdy temperatura przekroczy ustawiony zakres temperatur, zostanie aktywowany alert, a stacja pogodowa wyda dwa sygnały dźwiękowe bez przerwy przez 1 minutę. W tym samym czasie alarm temperatury w ikonie alarmu "" lub "", a jego wartość temperatury oraz ikona alarmu "" górnego limitu lub ikona dolnego limitu "" również. Ponadto za każdym razem, gdy alarm temperatury zostanie uruchomiony w odstępach pięciominutowych, stacja pogodowa wyda dźwiękowy komunikat BI.

🞂 W tym trybie powiadomień naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dźwięk powiadomienia. Ikona powiadomienia będzie nadal wyświetlana.

**Ostrzeżenie przed mrozem**

🞂 Gdy temperatura mierzona przez czujnik zewnętrzny wynosi od –1°C (+30.2°F) do +2.9°C (+37.3°F), włączy się ostrzeżenie o oblodzeniu, a symbol "" zacznie migać.

**Wyświetlanie komfortu i niebezpieczeństwa pleśni**

🞂 Poziom komfortu w pomieszczeniu jest obliczany na podstawie wilgotności, w sumie 5 poziomów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wygoda | zbyt suche | susza | wygodnie | wilgoć | Zbyt wilgotny |
| Zakres wilgotności | <35% | 35%~44% | 45% ~ 65% | 66%~80% | >80% |

🞂 Wyświetlacz ryzyka pleśni wyświetla wilgotność w pomieszczeniu i określa poziom ryzyka pleśni. Stacja pogodowa wyświetli jeden z 4 wskaźników: HI (wysoki), ME (średni), LO (niski) i brak ryzyka (nie jest wyświetlana żadna strzałka).

**Słaba bateria:**

🞂 Jeśli symbol "" pojawi się w sekcji dotyczącej temperatury pokojowej, należy jak najszybciej wymienić baterie w stacji pogodowej.

🞂 Jeśli symbol "" pojawi się w sekcji dotyczącej temperatury zewnętrznej, należy jak najszybciej wymienić baterie w czujniku bezprzewodowym.

**Pomiar ciśnienia atmosferycznego:**

**Prognoza pogody:**

🞂 Stacja meteorologiczna oblicza prognozę pogody na najbliższe 12 godzin na podstawie ewolucji ciśnienia atmosferycznego. Oczywiście takiej prognozy nie można porównać z profesjonalną prognozą wykonaną za pomocą satelitów i wysokowydajnych komputerów, ale zapewnia przybliżone wskazanie rozwoju pogody. Prosimy również wziąć pod uwagę oficjalne lokalne prognozy pogody. Jeśli te prognozy się nie zgadzają, zapoznaj się z oficjalną prognozą pogody.

🞂 Na stacji pogodowej wyświetlane są następujące obrazy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Słoneczny | Lekkie zachmurzenie | Pochmurny | Deszczowy | Burza | śnieg |

***Więcej informacji:***

🞂 Obraz śniegu pojawi się, jeśli temperatura spadnie poniżej -4°C (+25°F), a prognoza jest deszczowa lub burzowa. Jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany z kanału 1, prognoza zostanie automatycznie obliczona zgodnie z temperaturą z kanału 2. Jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany z kanałów 1 i 2, prognoza zostanie automatycznie obliczona zgodnie z temperaturą z kanału 3.

🞂 Stacja pogodowa potrzebuje 7-10 dni na kalibrację pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Po tym czasie prognoza będzie stabilna z dokładnością 70% - 75%.

🞂 Prognozy mogą być sporządzane dla obszaru w promieniu 12-20 km.

🞂 Stacja pogodowa może wyświetlać ewolucję ciśnienia atmosferycznego.

🞂 Wyświetlane są następujące ikony:

: Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie.

Nic nie jest wyświetlane: ciśnienie atmosferyczne pozostaje stałe.

: Ciśnienie atmosferyczne spada.

**Odbiór radiowy:**

🞂 🞂 Zegar automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału **DCF** po 7 minutach od ponownego uruchomienia lub wymiany baterii. Ikona masztu radiowego zacznie migać.

🞂 O godzinie 1:00 / 2:00 / 3:00 nad ranem zegar automatycznie synchronizuje się z sygnałem DCF, aby skompensować wszelkie odchylenia od właściwej godziny. Jeśli ta synchronizacja się nie powiedzie (ikona masztu radiowego zniknie), zegar spróbuje zsynchronizować się ponownie w ciągu następnej pełnej godziny. Można to automatycznie powtórzyć maksymalnie pięć razy.

🞂 Aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie sygnału DCF, naciśnij i przytrzymaj przycisk " ▲/” przez dwie sekundy. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostanie znaleziony żaden sygnał, wyszukiwanie zakończy się (ikona masztu radiowego zniknie) i rozpocznie się ponownie w ciągu następnej godziny.

🞂 Aby anulować skanowanie sygnału radiowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk " ▲/” przez dwie sekundy.

***Więcej informacji:***

🞂 🞂 ikona masztu radiowego wskazuje, że rozpoczął się odbiór sygnału DCF.

🞂 Stale wyświetlana ikona masztu radiowego wskazuje, że sygnał DCF został pomyślnie znaleziony.

🞂 Symbol "**DST**" oznacza, że wyświetlany jest czas letni.

🞂 Zalecamy zachowanie minimalnej odległości 2,5 metra od źródeł zakłóceń sygnału, takich jak telewizory czy monitory komputerowe.

🞂 Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach o ścianach (np. piwnice) i biurach. W takich warunkach zalecamy umieszczenie zegara w pobliżu okna.

🞂 W trybie odbioru sygnału DCF będzie działał tylko przycisk "▲/” i powierzchnia dotykowa . " Powierzchnia dotykowa " włącza tylko podświetlenie. Jeśli chcesz wykonać jakąkolwiek inną czynność, naciśnij przycisk   
"▲/” aby wyjść z trybu odbioru DCF.

🞂 Po przejściu w tryb odbioru sygnału podświetlenie wyłączy się automatycznie. Jest to normalne zjawisko. Po odebraniu sterowania radiowego podświetlenie włączy się automatycznie.

**Podświetlenie**

🞂 Jeśli zegar jest zasilany bateryjnie, dotknij pola "  ". Podświetlenie zaświeci się na 15 sekund.

🞂 Gdy zasilacz produktu zostanie włożony do zasilacza, bateria automatycznie odetnie zasilanie, a podświetlenie będzie zawsze aktywne. Stuknij przycisk ▲/, aby dostosować jasność podświetlenia, możesz ustawić 5 poziomów: 4 różne jasności podświetlenia i podświetlenie wyłączone. Gdy jasność podświetlenia nie jest na maksymalnym poziomie, dotknij pola "  ", aby zmienić podświetlenie na najwyższą jasność na 15 sekund.

🞂 Stacja pogodowa może również ustawić podświetlenie tak, aby automatycznie przyciemniało się w nocy. Dotknij i przytrzymaj pole " " przez ponad 2 sekundy, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona " ", jasność podświetlenia zmieni się w zależności od jasności światła otoczenia. Im ciemniejsze światło otoczenia, tym ciemniejsza jasność podświetlenia.

🞂 W trybie automatycznego podświetlenia naciśnij przycisk ▲/, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, podświetlenie można przełączyć na najwyższą jasność na 15 sekund, dotykając pola .

***Więcej informacji:***

****🞂 Podczas odbioru sygnału radiowego podświetlenie automatycznie się wyłącza, aby nie zakłócać fal radiowych.

**RB3566 Instruction manual (EN)**

**Features*:***

🞂 DCF Radio control time function

🞂 Perpetual Calendar Up to Year 2099

🞂 Days of week in 8 languages user selectable: English, German, Italian, French, Spanish, Netherlands, Polski   and Danish

🞂 Time in 12-hour or 24-hour format.

🞂 Two daily alarms

🞂 Automatic snooze function (OFF or 5~60min)

🞂 Moon phases and tides

🞂 Humidity: Indoor & Outdoor measurable range: 20%RH ~ 95%RH

🞂 Temperature:

— Indoor temperature measurement ranges: -9.9°C (15°F) to 50°C (122°F)

— Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to70°C (158°F)

— Temperature alternatively in °C or °F.

* outdoor thermometer alert.

🞂 Minimum/maximum display for air humidity and temperature

🞂 Display of indoor comfort and mold risk

🞂 Display of outdoor comfort

🞂 Indoor temperature upper and lower limit alert

🞂 Indoor humidity upper and lower limit alert

🞂 Outdoor temperature upper and lower limit alert and frost warning

🞂 Outdoor humidity upper and lower limit alert

🞂 Wireless Outdoor Sensor:

— Wall Mount or Table Stand

— 433.92MHz RF transmitting frequency

— 60 meters transmission range in an open area

—Up to 3 wireless outdoor sensors can be connected. (One Wireless outdoor Sensor Included)

🞂 Atmospheric pressure:

— Atmospheric pressure measurement ranges: 600 hPa/mb to 1100 hPa/mb

17.72 inHg to 32.50 inHg

— Pressure alternatively in hPa/mb or inHg

—The histogram shows the historical trend of the 24-hour atmospheric pressure

🞂 The weather forecasting function

🞂 Power Supply:

Weather Station:

Battery: 2 x LR03 AAA

Equipment power input: DC 5V 600mA (dedicated power adapter)

Wireless Outdoor Sensor:

Battery:2 x LR6 AA


***F.Y.I.:***

The wireless remote sensor can work at -30°C to +70°C. Please choose the right battery according to the limit temperature of the wireless sensor:

Alkaline zinc manganese battery can work at -20°C to +60°C

Polymer lithium ion rechargeable battery can work at -40°C to +70°C.

Weather Station **Appearance**




**Part A-Positive LCD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Mold Risk of Indoor | | A2: Indoor Temperature | |
| A3: Indoor Humidity | | A4: Indoor comfort indicator | |
| A5: Time | | A6: Month and date | |
| A7: WEEK | | A8: Weather forecast | |
| A9: Outdoor Temperature | | A10: Atmospheric pressure | |
| A11: Outdoor Humidity | | A12: Histogram of historical pressure trends | |
| A13:Outdoor comfort indicator | | A14: Moon phase | |
| A15: Tide level | |  | |
|  | |  | |
| ：**Outdoor wireless channel and receiving icon** | | : low battery sign | | : Temperature or humidity maximum record symbol | |
| : Temperature or Humidity Minimum Recording Symbol | | : Temperature or humidity rising trend symbol | | : Temperature or humidity falling trend symbol | |
| : High temperature or humidity alarm symbol | | : Low temperature or humidity alarm symbol | | : frost warning symbol | |
| : Radio Control Time Reception Symbol | | : daylight saving time sign | | : BacklitLight sensing mode  mode sign | |
| : alarm 1 icon | | : alarm 2 icon | | : snooze sign | |
| : alarm repeat monday to friday sign | | : alarm repeat saturday and sunday sign | |  | |

**Part B – Back button and power**

|  |  |
| --- | --- |
| B1: “” touch field | B2: Photosensitive sensor |
| B3: Support frame | B4: Battery compartment |
| B5: Hanging hole | B6: “▼” button |
| B7: “▲/” button | B8: “” button |
| B9: “” button | B10: “” button |
| B11: “” button | B12: Power supply socket |



**Part C –Wireless Remote Sensor:**

C1: LCD display – Temperature

C2: LCD display – Humidity

C3: Transmit signal LED

C4: “°C/°F” button

C5: “TX” button

C6: “CHANNEL 1 or 2 or 3” switch

C7: Battery compartment

**Initial operation:**

🞂 According to the appearance of the Weather Station, the power adapter is inserted from the B12 position, and the power supply of the power adapter is also noted.

🞂 Open Weather Station battery compartment cover, open Weather Station battery compartment cover, insert 2 x AAA batteries observing polarity [ “+” and “–” marks]

🞂 After the weather station is connected to the power supply according to the above two steps, all the icons on the LCD display will light up for 3 seconds, you will hear the buzzer, and check the indoor temperature, humidity and pressure.

🞂 The Weather Station will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes and is displayed by a flashing reception RF antenna symbol in the “**OUTDOOR**” display area on the receiver.

🞂 This now, open Wireless Outdoor Sensor battery compartment cover, according to the channel to be set, the channel of the sensor is set through the shift switch of the C6 position of the sensor, and Insert 2 x AA batteries observing polarity [ “+” and “–” marks]

🞂 When the wireless sensor is loaded into the battery, all the icon on the LCD display will briefly light up for 3 seconds, and detect the temperature and humidity of the sensor, At the same time, LED lights flicker once, the wireless sensors automatically transmit wireless signals.

🞂 When the Wireless Sensor is launched, the Weather Station alarm automatically receives its signal, and the “**OUTDOOR**” column displays the temperature and humidity values.

***F.Y.I.:***

🞂 The Weather Stations can receive up to 3 channels of wireless sensors.

🞂 The conventional wireless sensor displayed by the weather station is channel 1. If the wireless sensor is set to channel 2 or 3, you need to press the “” button on the right side of the weather station to switch to channel 2 or 3, and then check whether the temperature and humidity are correct to confirm whether the signal is successfully received.

**Manual time setting:**

🞂 Press and hold down the “” button more than 2 seconds to enter the time and general settings, first set the temperature of the unit, use the “▲/” and “▼” button to set the temperature of the unit, the unit of temperature can be set to “°C” or “°F”

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to pressure unit setting. Now use the “▲/” and “▼” button to set the pressure of the unit, the unit of t pressure can be set to “hPa” or “inHg”

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to radio controlled clock(RCC) function setting, Now use “▲/” and “▼” buttons set the RCC receive function to activate(ON) or close(OFF)

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to daylight saving time (DST) function setting, Now use “▲/” and “▼” buttons set the DST function to activate(ON) or close(OFF)

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to time zone setting, Now use “▲/” and “▼” buttons set a correct time zone (-2 to +2).

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the 12/24 hour mode display setting. Now use “▲/” and “▼” buttons to set the time displayed in 12-hour or 24-hour format

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the hour setting. Now use “▲/” and “▼” buttons to set the correct hour.

**🞂** Press “” to confirm your setting, switch to the minute setting. Now use“▲/” and “▼” buttons to set the correct minute.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the year setting. Now use “▲/” and “▼” buttons to set the correct year.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the month setting. Now use “▲/” and “▼” buttons to set the correct month.

🞂 Press “” buttonto confirm your setting, switch to the date setting. Now use “▲/” and “▼” buttons to set the correct date.

🞂 Press “” buttonto confirm your setting, switch to the language selection for the week and month displays setting. Now use “▲/” and “▼” buttons to select a language.

🞂 Press “” buttonto confirm your setting, switch to barometric pressure calibration mode. Now use “▲/” and “▼” buttons to set the atmospheric pressure value.

🞂 Press “” buttonto confirm your setting, switch to setting the initial weather. Now use “▲/” and “▼” buttons to to select the current weather

🞂 Press“” to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode

🞂 During the time setting process, double-click the “” touch area to exit the setting mode directly.

***F.Y.I.:***

🞂 After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

🞂 There are 8 languages of days of week: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands and Dansk.

Week language display

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Language** | **Sunday** | **Monday** | **Tuesday** | **Wednesday** | **Thursday** | **Friday** | **Saturday** |
| English | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WENDESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| Deutsch | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |

🞂 There are 8 languages of Weekday: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk  and Polski .

Week language display

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Language** | **Sunday** | **Monday** | **Tuesday** | **Wednesday** | **Thursday** | **Friday** | **Saturday** |
| English | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WENDESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| Deutsch | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| Français | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| Italian | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| Español | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIRNES | SABADO |
| Nederlands | ZONDAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
| Dansk | SONDAG | MONDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LORDAG |
| Polski | NIEDZIELA | PONIEDZI | WTOREK | SRODA | CZWARTEK | PIATEK | SOBOTA |

Month code display

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Language** | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| English | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Deutsch | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Français | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Italian | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | JUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| Español | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Nederlands | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Dansk | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Polski | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PRZ | LIS | GRU |

🞂 In the set time, the number of minutes of the change, automatically from the zero second forward

🞂 In the set time, you can press hold the “▲/” and “▼” button to quickly change the setting of the value

🞂 When the weather station is in the same area as Germany, the time zone is set to 00, one hour slower than German time, the time zone is set to -01, one hour faster than German time, the time zone is set to 01, 2 hours faster than German time, time zone Set to 02,

🞂 Exceeding the German signal tower diameter of 1500KM or more, the signal received by the radio clock signal is very poor. It is recommended to set the RCC to OFF.

🞂 The forecast of the weather station is based on the analysis of changes in air pressure. The atmospheric pressure is provided by the factory and has been adjusted to absolute pressure. Since air pressure usually decreases as altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a comparable value, the relative air pressure has been adjusted to the topography of the country. You can adjust the air pressure of the weather station to the ratio of its location. For this, you must uniquely adjust the current air pressure of the weather station. Ask your local weather forecast service about the air pressure at sea level, or get the current value from the Internet. The above adjustment of the air pressure setting is based on this reason. When the air pressure is absolute air pressure, ABS PRESSURE is displayed, and when the air pressure is adjusted, it displays REL PRESSURE.

🞂 If the daylight saving time system is not implemented in this area, please select ON or OFF according to whether the city in your area adopts daylight saving time, and the time of sunrise and sunset will also be determined according to daylight saving time

**Setting the daily alarms:**

🞂 Press and hold down“” button more than 2 seconds to enter the alarm setting mode, first enter the alarm 1 hour setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the required hour.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the alarm 1 Minute setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the required minute.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the alarm 1 repeat setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-S”.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the alarm 1 snooze time setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the minute of snooze you need.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the alarm 2 hour setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the required hour.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the alarm 2 minute setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the required minute.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the alarm 2 repeat setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-F” and “S-S”.

🞂 Press “” button to confirm your setting, switch to the alarm 2 snooze time setting. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the minute of snooze you need.

🞂 Press “” button to confirm your setting and to end the setting procedure.

🞂 During the time setting process, double-click the “” touch area to exit the setting mode directly.

***F.Y.I.:***

🞂 After 20 seconds without pressing any button the clock switches automatically from setting mode to Normal clock mode.

🞂 When the alarm repeat is set to M-F, the alarm function will be activated from Monday to Friday, and will be disabled on Saturday and Sunday, “” appears below the alarm symbol. When the alarm repeat is set to S-S, the alarm function will be activated on Saturday and Sunday, and will be disabled from Monday to Friday, and a “” appears below the alarm symbol. When the alarm repeat is set to display M-S at the same time, the alarm function will be activated for a week, “” and “” appears below the alarm symbol.

🞂 The snooze time setting range: 5 ~ 60MIN, OFF, when set to OFF, means no snooze function. Snooze time unit is minutes.

**The alarm for opening and closing**

🞂 Press “” button can switch the display time display or ALARM1 time or ALARM2 time, in the alarm1 or alarm2 display mode, press the “▲/” button to turn the alarm on or off.

🞂 The alarm 1 or alarm 2 turn on, the “” or “”icon is displayed, the alarm 1 or alarm 2 function is open, The repeat of alarm icon at the same time is also displayed.

🞂 The alarm 1 or alarm 2 turn off, the“” or “”icon disappears, the alarm 1 or alarm 2 function is close.

***F.Y.I.:***

🞂 The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.

🞂 Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

**Switching off the alarm signal**

🞂 The alarm sound when the trigger, press any buttons except the “” button or press and hold the “” button for more than 2 seconds to stop the alarm signal.

**Snooze function:**

🞂 When the time is up to the alarm, press the “” button, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. After the snooze time is counted, the alarm will ring again.

🞂 In snooze mode, press any buttons except the “” button or touch the “” icon position and hold for more than 2 seconds to exit the snooze mode.

***F.Y.I.:***

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the “” icon position does not have this snooze function.

**Moon phases and tide indicator:**

🞂 The Moon icon and tide indicator of the Weather Station will also display 12 different Moon phase and 3 kinds of tide phases according to the set calendar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| New moon | Waxing half-moon | Half-moon | Waxing full  moon | Full  moon | Waning full  moon | Half-moon | Waning half-moon |

**Temperature & Humidity detection:**

🞂 Indoor temperature measuring range: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) will be displayed if value lower than -9.9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) will be displayed if value higher than +50°C (+122°F).

🞂 Outdoor temperature measuring range: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) will be displayed if value lower than -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) will be displayed if value higher than +70°C (+158°F).

🞂 Indoor and outdoor humidity measuring range: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** will be displayed if value lower than 20%RH, **95%RH** will be displayed if value higher than 95%RH.

**Wireless sensor transmission:**

🞂 When the Weather Station successfully receives signals from the Wireless Sensor, the temperature and humidity of the outdoor are displayed on the “**OUTDOOR***”* column of the weather station.

🞂 The Weather station can connect up to 3 channel wireless sensor registration, the use of multiple wireless sensor, the wireless sensor channel cannot choose the same channel at the same time (a total of 1, 2, 3 channel can choose)

🞂 Press the “” button can switch the display of different channels of outdoor temperature and humidity, when displaying the symbol "", will display the channel every 5 seconds automatically switch a channel

🞂 If the Weather Station failed to receive transmission from outdoor sensor (“**--**” display on the LCD), press and hold“” button for 3 seconds to receive transmission manually. the “**OUTDOOR**” will show an animation of the RF antenna symbol，the Weather Station will re receive the wireless signal of the outdoor sensor.

***F.Y.I.:***

🞂 *when the wireless sensor set up different channels, the* weather *station "OUTDOOE" also want to switch to the same channel.* *When there is no wireless sensor signal transmission on the channel, "--" will be displayed in the channel of the* weather station

**Displaying temperature/humidity and temperature/humidity trend**

**🞂** The current indoor temperature/humidity and the temperature/humidity trend (indoors) are shown in the LCD display.

**🞂** After successfully connecting with the remote sensor, the weather station can display the remote temperature/humidity and the temperature/humidity trend (remote)

**🞂** You may see the following displays:

****: The temperature/humidity is rising.

****: The temperature/humidity is falling.

**No display**: The temperature/humidity is remaining constant.

**Maximum/Minimum Temperature/Relative Humidity**

🞂 To toggle indoor/outdoor maximum, minimum temperature and humidity data, press the “▼” button:

Once to show the maximum temperature and humidity values.

Twice to sow the minimum temperature and humidity values

Three times to return to the current temperature and humidity levels

🞂 To reset the maximum and minimum temperature and humidity, press and hold down the “▼” button about 2 seconds. This will reset all minimum and maximum data recorded to the current displayed values.

***F.Y.I.:***

🞂 *If the temperature reading is below* ranges*, the* ***LL.L*** *will be displayed. If the temperature reading is above* ranges*, the* ***HH.H*** *will be displayed.*

🞂 *If the humidity reading is below* ranges*, the* ***20%RH*** *will be displayed. If the humidity reading is above* ranges*, the* ***95%RH*** *will be displayed.*

**Outdoor Temperature alert setting**

🞂 Press and hold down the “” button for more than 2 seconds to enter the indoor temperature alert setting, the first is the upper limit alert setting of the indoor temperature. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the upper limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the lower limit alert value of indoor temperature. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the lower limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the upper limit alert value of indoor humidity. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the upper limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the lower limit alert value of indoor humidity. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the lower limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the upper limit alert value of outdoor temperature. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the upper limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the lower limit alert value of outdoor temperature. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the lower limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the upper limit alert value of outdoor humidity. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the upper limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting, switch to the lower limit alert value of outdoor humidity. Use the “▲/” and “▼” buttons to set the lower limit alert value

🞂 Press “” to confirm your setting and to end the setting procedure.

🞂 When setting the upper and lower limit alerts for outdoor temperature and outdoor humidity, press the “” button to switch the alert settings for setting the upper and lower outdoor temperature limits of different channels.

🞂 During the time setting process, double-click the “” touch area to exit the setting mode directly.

***F.Y.I.:***

🞂 After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

**Temperature and humidity alert**

🞂 Press the “” button and then Press the “▲/” button to turn on or off the temperature alert function. After the temperature alert is turned on, the alarm icon “” or“” will be displayed, indicating that the temperature alarm has been turned on

🞂 Press “” to confirm your setting and to turn on or off the humidity alert function. After the humidity alert is turned on, the alarm icon “” or“” will be displayed, indicating that the humidity alarm has been turned on

🞂 The outdoor temperature alert the outdoor humidity alert is independent for each channel, you need to set the corresponding channel, you need to press the "" button to convert to the channel number to be displayed, and then press the "▲/" button to turn on or off the temperature alert and the humidity alert

🞂 When the temperature exceeds the set temperature range, an alarm will be activated and the weather station will emit two beeps continuously for 1 minutes. At the same time, the temperature alarm in the alarm icon “” or“” flashes, and its temperature value and the alarm upper limit icon “” or the lower limit icon “” also flash. In addition, every time the temperature alarm is triggered five minutes intervals, the weather station will issue a BI sound prompt

🞂 In this alert mode, press any button to stop the alarm sound, and the warning is still displayed.

**Temperature frost** **warning**

🞂 When the temperature of outdoor sensor is –1°C (+30.2°F) to + 2.9°C (+ 37.3°F), the frost alarm will be activated, the frost alert icon “” flashing.

**Comfort and mildew risk instructions**

🞂 Indoor comfort level is calculated according to the humidity, a total of 5 levels.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| comfort | TO DRY | DRY | COMFORT | WET | TO WET |
| Humidity range | <35% | 35%~44% | 45%~65% | 66%~80% | >80% |

🞂 The moldy risk display reads the indoor humidity to determine moldy risk level. The weather station will display one of 4 indicators: HI (high) ME (medium) LO (low) and no risk (no arrow displayed).

**Low battery:**

🞂 If the “INDOOR” column is display the battery icon “”, you need to replace the weather station's battery as soon as possible,

🞂 If the “OUTDOOR” column is to display the battery icon “”, you need to replace the wireless sensor battery of your channel as soon as possible based on the channel display.

**The atmospheric pressure detection:**

**The weather forecast:**

🞂 The weather station calculates a weather forecast for about the next 12 hours based on the barometric pressure trend. Of course this forecast can‘t compare to that of professional weather services supported by satellites and high performance computers, It provides only an approximate indication of the current weather development in a small local area. Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.

🞂 The weather station displays the following weather icon:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| sunny | slightly cloudy | cloudy | rainy | stormy | Snowy |

***F.Y.I.:***

🞂 The Snowy icon will only appear if the outdoor temperature is below -4℃ (+25℉) and the forecast would be rainy or stormy, By default, according to the temperature of CH1, when there is no signal in CH1, it is calculated according to the temperature of CH2. When there is no signal in CH1 and CH2, it is calculated according to the temperature of CH3.

🞂 After the weather station needs 7-10 days of air pressure calibration, the weather forecast will tend to be stable with an accuracy rate of 70%-75%.

🞂 The forecast can be given for a radius of up to 12-20km.

🞂 The weather station can display the barometric pressure trend.

🞂 You may see the following displays:

: The barometric pressure will rise.

**No display**: The barometric pressure will remain constant.

: The barometric pressure will fall.

**Reception of the Radio signal:**

🞂 The clock automatically starts the **DCF** signal search after 7 minutes of any restart or changing of new fresh batteries. The radio mast icon starts to flash.

🞂 At 1:00 /2:00 / 3:00, the clock automatically carries out the synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is unsuccessful (the radio mast icon disappears from the display), the system will automatically attempt another synchronization at the next full one hour. This procedure is repeated automatically up to total 5 times.

🞂 To start manual **DCF** signal reception, press and hold down the “▲/” button for two seconds. If no signals received within 7 minutes, then the **DCF** signal search stops (the radio mast icon disappears) and start again at the next full one hour.

🞂 During DCF radio signal reception，to stop searching radio signal, press and hold down the “▲/” button for two seconds.

F.Y.I.:

🞂 A flashing radio mast icon indicates that the **DCF** signal reception has started

🞂 A continuously displayed radio mast icon indicates that the **DCF** signal was received successfully

🞂 The symbol "**DST**" indicating the time of receipt for daylight saving time.

🞂 We recommend a minimum distance of 2.5 meters to all sources of interference, such as televisions or computer monitors

🞂 Radio reception is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.

🞂 During the DCF radio reception mode, only the “▲/” and“” button have function, “” button operations can only turn on the backlight. If you want to perform other operation functions, press the “▲/” button to exit the DCF radio reception mode.

🞂 Note that when you enter the radio control time receiving mode, the backlight will automatically turn off. This is a normal phenomenon. After the radio control time receiving reception, the backlight will be automatically lit.

**Background lighting**

🞂 If the product is powered by batteries, touch the “” field. Backlight lit 15 seconds.

🞂 When the power supply of the product is inserted into the power supply adapter, the battery will automatically disconnect the power supply, and the backlight will always be bright. Touch the “▲/” button to adjust the brightness of the backlight, you can adjust the 5 state: 4 different brightness backlight and close the backlight. When the backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “” field. Backlight turns to highest brightness of 15 seconds.

🞂 The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “” field for more than 2 seconds, the icon “” is displayed on the LCD display, The brightness of the backlight will vary according to the brightness of the ambient light. The darker the ambient light, the darker the brightness of the backlight.

🞂 In backlight auto mode, press “▲/” button to turn the backlight on or off ,the backlight can be switched to the highest brightness for 15 seconds by touching the “” field.

***F.Y.I.:***

****🞂 During the reception of the time radio wave signal, the backlight will be automatically closed to prevent the interference of the radio wave.

**RB3566 Bedienungsanleitung (DE)**

**Merkmale*:***

🞂 Funkuhr – gesteuert über die Frankfurter Frequenz

🞂 Kalender bis 2099

🞂 Wochentagsanzeige in 8 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch.

🞂 Zeitanzeige im 12-/24-Stunden-Format

🞂 Zwei tägliche Alarme

🞂 Automatische Schlummerfunktion (aus oder 5~60min)

🞂 Mondphasen und Gezeiten

🞂 Lufttemperatur: Messbarer Innen- und Außenbereich: 20% RH ~ 95% RH

🞂 Temperatur:

- Messbereich der Innentemperatur: -9,9 °C (15 °F) bis 50 °C (122 °F)

— Messbereich der Außentemperatur: -40 °C (-4 °F) bis 70 °C (140 °F)

— Temperaturanzeige in °C oder °F.

— Außenthermometer und Warnung vor Außentemperatur.

🞂 Anzeige der niedrigsten/höchsten Feuchte- und Temperaturwerte

🞂 Anzeige des Innenraumkomforts und der Schimmelgefahr

🞂 Komfortdisplay für den Außenbereich

🞂 Warnung bei Alarm bei höchster und niedrigster Innentemperatur, Temperatur, Ober- und Untergrenze

🞂 Warnung vor der höchsten und niedrigsten Luftfeuchtigkeit in Innenräumen

🞂 Warnung vor der höchsten und niedrigsten Außentemperatur und Frostwarnung.

🞂 Warnung vor der höchsten und niedrigsten Luftfeuchtigkeit im Freien.

🞂 Drahtloser Fernbedienungssensor:

— Kann an der Wand befestigt oder auf einer horizontalen Fläche platziert werden

— Sendefrequenz 433,92 MHz HF

— Übertragungsreichweite im Freien 60 Meter

* Bis zu drei Sensoren können angeschlossen werden (ein drahtloser Außensensor im Lieferumfang enthalten)

🞂 Luftdruck:

— Messbereich des Atmosphärendrucks: 600 hPa/mb bis 1100 hPa/mb

17,72 inHg bis 32,50 inHg

— Anzeige des Luftdrucks in hPa/mb oder inHg

— Das Histogramm zeigt den 24-Stunden-Trend des Luftdrucks

🞂 Wettervorhersage-Funktion

🞂 Energiequellen

Wetterwarte:

Batterien: 2 x LR03 AAA

Adapter: DC 5V 600mA

Drahtloser Fernbedienungssensor:

Batterien: 2 x LR6 AA


***Weitere Informationen:***

Der Funk-Fernfühler kann bei -30 °C bis +70 °C betrieben werden. Bitte wählen Sie die richtige Batterie entsprechend der Grenztemperatur des Funksensors:

Die Alkali-Zink-Gang-Batterie kann bei -20 °C bis +60 °C betrieben werden

Der Polymer-Lithium-Ionen-Akku kann bei -40 °C bis +70 °C betrieben werden.

Aussehen der Wetterstation




**Teil A-LCD-Anzeige**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Intrinsisches Risiko von Schimmel | | A2: Innentemperatur | |
| A3: Luftfeuchtigkeit in Innenräumen | | A4: interne Komfortanzeige | |
| A5: Uhrzeit | | A6: Monat und Datum | |
| A7: Woche | | A8: Wettervorhersage | |
| A9: Außentemperatur | | A10: Atmosphärischer Druck | |
| A11: Luftfeuchtigkeit im Freien | | A12: Histogramm des Atmosphärendruck-Trends | |
| A13: Komfortindikator für den Außenbereich | | A14: Mondphasen | |
| A15: Gezeitenpegel | |  | |
|  | |  | |
| :**Drahtloser Außenkanal und Empfangssymbol** | | : schwache Batterie | | : Symbol für die Aufzeichnung der maximalen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit | |
| : Symbol zur Aufzeichnung der Mindesttemperatur oder Luftfeuchtigkeit | | : Symbol für einen steigenden Temperatur- oder Feuchtigkeitstrend | | : Symbol für einen Abwärtstrend bei Temperatur oder Luftfeuchtigkeit | |
| : Warnsymbol für hohe Temperatur oder Luftfeuchtigkeit | | : Warnsymbol für niedrige Temperatur oder Luftfeuchtigkeit | | : Warnung vor Frost | |
| : Symbol für die Steuerung der Funkempfangszeit | | : Sommerzeitzeichen | | : Modus zur Erkennung der Hintergrundbeleuchtung | |
| : Wecker 1 | | : Wecker 2 | | :dösen | |
| : Wiederholen Sie den Wecker von Montag bis Freitag | | : Der Wecker wiederholt sich von Samstag bis Sonntag | |  | |

**Teil B – Hintere Tasten und Ein-/Ausschalter**

|  |  |
| --- | --- |
| B1: Touch-Oberfläche "" | B2: Lichtempfindlichkeit |
| B3: Ständer | B4: Batteriefach |
| B5: Hängende Steckdose | B6: Taste "▼" |
| B7: Taste "▲/" | B8: Schaltfläche "" |
| B9: Schaltfläche "" | B10: Schaltfläche "" |
| B11: Schaltfläche "" | B12: Kabelbuchse |



**Teil C – Drahtloser Fernbedienungssensor:**

C1: LCD-Anzeige - Temperatur

C2: LCD-Anzeige – Luftfeuchtigkeit

C3: LED – Signalübertragung

C4: "°C/°F"-Taste

C5: "TX"-Taste

C6: Umschalten zwischen den Kanälen 1, 2 und 3

C7: Batteriefach

**Inbetriebnahme:**

🞂 Der Ladeadapter schiebt sich in die Position B12.

🞂 Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Wetterstation. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein. Achten Sie auf ihre Polarität ["+" und " –" Markierungen].

🞂 Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, leuchten alle LEDs auf dem LCD-Display drei Sekunden lang auf. Die Uhr piept und beginnt mit der Messung der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.

🞂 Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Funk-Fernsensor herzustellen. Dies dauert etwa 3 Minuten, während derer das Antennensymbol auf dem Display des Empfängers in dem Teil blinkt, in dem die Informationen vom Funksensor angezeigt werden.

🞂 Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs am Funksensor mit Fernbedienung. Bewegen Sie den Schalter auf Position 1, 2 oder 3, je nachdem, welchen Signalübertragungskanal Sie verwenden möchten. Legen Sie 2 AA-Batterien ein. Achten Sie auf ihre Polarität ["+"- und "–"-Markierungen].

🞂 Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, leuchten alle LEDs auf dem LCD-Display drei Sekunden lang auf. Die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit werden gemessen. Die LED-Anzeigen blinken einmal, der Funksensor beginnt automatisch mit der Signalübertragung.

🞂 Wenn der Funk-Fernfühler eingeschaltet wird, empfängt die Wetterstation ein Signal und der Anzeigeteil mit den vom Funksensor gemessenen Werten zeigt die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit an

***Weitere Informationen:***

🞂 Die Wetterstation kann mit bis zu drei drahtlosen Übertragungskanälen verbunden werden.

🞂 Der herkömmliche Funksensor, der von der Wetterstation angezeigt wird, ist Kanal 1. Wenn der Funksensor auf Kanal 2 oder 3 eingestellt ist, müssen Sie die Taste "  " auf der rechten Seite der Wetterstation drücken, um auf Kanal 2 oder 3 umzuschalten, und dann überprüfen, ob Temperatur und Luftfeuchtigkeit korrekt sind, um sicherzustellen, dass das Signal erfolgreich empfangen wurde.

**So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:**

🞂 Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Einstellung zu starten. Stellen Sie zunächst die Temperaturanzeigeeinheit ein, indem Sie die Tasten "▲/" und "▼" drücken. Sie können die Einheit auf "°C" oder "°F" einstellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit der Einstellung der Druckeinheit. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Druckeinheit einzustellen. Sie können die Einheit "hPa" oder "inHg" einstellen

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit der Einrichtung der Funksteuerung der Uhr. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Radiouhrsteuerung ein- oder auszuschalten.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Jetzt beginnen Sie mit der Einstellung der Sommerzeit. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Einstellen der Zeitzone. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Zeitzone (-2 bis +2) einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Festlegen des Formats der Zeiteinstellung. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um das 12- oder 24-Stunden-Zeitanzeigeformat einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Festlegen des Stundenwerts. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Stunde einzustellen.

**🞂** Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Einstellen des Minutenwerts. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Minuten einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Festlegen des Jahres. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um das Jahr einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit der Einstellung des Monats. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um den Monat einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Festlegen des Datums. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um das Datum einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit der Einstellung der Sprache für den Wochentag. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Sprache einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit der Kalibrierung des Luftdrucks. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um den Wert für den atmosphärischen Druck einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Einstellen des Wetters. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um das aktuelle Wetter einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um Ihre Einstellungen zu bestätigen und die Einstellungen zu stoppen.

🞂 Während der Einrichtung können Sie jederzeit auf das Feld "" tippen, um die Einrichtung sofort zu stoppen.

***Weitere Informationen:***

🞂 Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Zeitanzeigemodus.

🞂 Sie können zwischen 8 Sprachen wählen, um den Wochentag anzuzeigen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch und Polnisch.

Anzeige an Wochentagen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprache** | **Sonntag** | **Montag** | **Dienstag** | **Mittwoch** | **Donnerstag** | **Freitag** | **Samstag** |
| Englisch | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | WENDETAG | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| Deutsch | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| Französisch | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| Italienisch | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| Spanisch | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIRNES | SABADO |
| Holländisch | ZONDAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
| Dänisch | SONDAG | MONDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LORDAG |
| Polnisch | NIEDZIELA | PONIEDZI | WTOREK | SRODA | CZWARTEK | PIATEK | SAMSTAG |

Monatsansicht

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprache** | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Englisch | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Deutsch | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Französisch | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Italienisch | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | JUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| Spanisch | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Holländisch | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Dänisch | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Polnisch | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PRZ | LIS | GRU |

🞂 Wenn Sie die Taste "▲/" oder "▼" während der Einstellung gedrückt halten, ändern Sie den Einstellwert schneller.

🞂 Befindet sich die Wetterstation in der gleichen Zeitzone wie Deutschland, wird die Zeitzone auf 00 gesetzt. Wenn Sie sich in einer Zeitzone befinden, in der Sie eine Stunde weniger Zeit haben als in Deutschland, stellen Sie die Zeitzone auf -01 ein. Wenn Sie eine Stunde mehr Zeit haben als in Deutschland, stellen Sie die Zeitzone auf 01 ein. Wenn Sie zwei Stunden mehr Zeit haben als in Deutschland, stellen Sie die Zeitzone auf 02

Etikett.🞂 Wenn Sie mehr als 1500 km vom deutschen Funkturm entfernt sind, ist das empfangene Signal sehr schwach. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, den Signalempfang auszuschalten.

🞂 Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckänderungen. Der atmosphärische Druck wird werkseitig zur Verfügung gestellt und ist auf den Absolutdruck eingestellt. Da der Luftdruck in der Regel mit zunehmender Höhe abnimmt, veröffentlichen die öffentlichen Wetterdienste immer den sogenannten relativen Luftdruck. Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck entsprechend der Topographie der Erde angepasst. Sie können den Luftdruck der Wetterstation an das Verhältnis ihres Standorts anpassen. Dazu muss der aktuelle Luftdruck der Wetterstation eindeutig eingestellt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wetterdienst nach dem Luftdruck auf Meereshöhe oder holen Sie sich die neuesten Messwerte aus dem Internet. Die obige Einstellung des Luftdrucks beruht auf diesem Grund. Wenn der Luftdruck absolut ist, wird ABS PRESSURE angezeigt, und wenn der Luftdruck eingestellt ist, wird REL PRESSURE angezeigt.

🞂 Wenn es in diesem Gebiet keine Sommerzeit gibt, wählen Sie EIN oder AUS, je nachdem, ob in der Stadt in Ihrer Region die Sommerzeit gilt. Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten werden ebenfalls durch die Sommerzeit bestimmt.

**So stellen Sie tägliche Alarme ein:**

🞂 Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt. Nun beginnen Sie, den Stundenwert des Alarms auf 1 zu setzen. Drücken Sie die Tasten ▲/ und ▼, um die gewünschte Stunde einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie, den Minutenwert des Alarms auf 1 zu setzen. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Minuten einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Sie stellen nun den Alarmwiederholungsmodus 1 ein. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Wiederholung einzustellen: Montag bis Freitag (M-F), Samstag bis Sonntag (S-S) oder Montag bis Sonntag (M-S).

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun stellen Sie den Wecker auf Schlummerstufe 1. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die gewünschte Schlummerzeit einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Einstellen des Stundenwerts von Alarm 2. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun beginnen Sie mit dem Einstellen des Minutenwerts des Alarms 2. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Minuten einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Sie stellen nun den Alarmwiederholungsmodus 2 ein. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Wiederholung einzustellen: Montag bis Freitag (M-F), Samstag bis Sonntag (S-S) oder Montag bis Sonntag (M-S).

🞂 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen zu bestätigen. Jetzt stellen Sie den Wecker Snooze 2 ein. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die gewünschte Schlummerzeit einzustellen.

🞂 Drücken Sie die Taste "", um die Einstellung zu bestätigen und die Einstellung zu beenden.

🞂 Während der Einrichtung können Sie jederzeit auf das Feld "" tippen, um die Einrichtung sofort zu stoppen.

***Weitere Informationen:***

🞂 Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Zeitanzeigemodus.

🞂 Wenn die Alarmwiederholung auf M-F eingestellt ist, wird die Alarmfunktion von Montag bis Freitag aktiviert und am Samstag und Sonntag deaktiviert, "" wird unterhalb des Alarmsymbols angezeigt. Wenn die Alarmwiederholung auf S-S eingestellt ist, wird die Alarmfunktion am Samstag und Sonntag aktiviert und von Montag bis Freitag deaktiviert und zeigt unter dem Alarmsymbol "" an. Wenn die Alarmwiederholung so eingestellt ist, dass gleichzeitig M-S angezeigt wird, wird die Alarmfunktion für eine Woche aktiviert, "" und "" werden unterhalb des Alarmsymbols angezeigt.

🞂 Einstellbereich der Schlummerzeit: 5 ~ 60 MIN, aus.

**So aktivieren oder deaktivieren Sie einen Alarm**

🞂 Drücken Sie die Taste , um zwischen Alarm 1 und 2 zu wechseln. Wenn Sie jeden Alarm anzeigen, drücken Sie die Taste "▲/", um ihn ein- oder auszuschalten.

🞂 Wenn Alarm 1 oder 2 eingeschaltet ist, wird das Symbol "" oder "" angezeigt. Die Alarmwiederholungen werden ebenfalls auf dem Display angezeigt.

🞂 Wenn Alarm 1 oder 2 ausgeschaltet ist, wird das Symbol "" oder "" nicht angezeigt.

***Weitere Informationen:***

🞂 Wenn Sie den Alarm nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren, klingelt er 2 Minuten lang. In diesem Fall wiederholt sich der Alarm automatisch nach 24 Stunden.

🞂 Erhöhung der Alarmlautstärke (Crescendo, Dauer: 2 Minuten). Die Alarmlautstärke ändert sich 4 Mal, während der Wecker klingelt.

**Ausschalten des Weckers**

🞂Wenn Sie den Alarm nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren, klingelt er 2 Minuten lang. In diesem Fall wiederholt sich der Alarm automatisch nach 24 Stunden.

🞂 Erhöhung der Alarmlautstärke (Crescendo, Dauer: 2 Minuten). Die Alarmlautstärke ändert sich 4 Mal, während der Wecker klingelt.

**Schlummerfunktion:**

🞂 Drücken Sie die Taste "“ während der Wecker klingelt, um die Schlummerfunktion auszulösen. Wenn die Schlummerzeit abgelaufen ist, ertönt der Wecker erneut.

🞂 Drücken Sie eine beliebige Taste außer "" oder halten Sie die Taste "" länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Schlummerfunktion auszuschalten.

***Weitere Informationen:***

Wenn die Schlummerfunktion deaktiviert ist, führt das Drücken der Taste "" nicht dazu, dass die Schlummerfunktion zurückgestellt wird.

**Mondphase und Gezeiten-/Gezeitenanzeige:**

🞂 Das Mondsymbol und die Gezeitenanzeige auf der Wetterstation zeigen außerdem 12 verschiedene Mondphasen und 3 Arten von Gezeitenphasen gemäß dem eingestellten Kalender an.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neumond | Wachsender Halbmond | Halbmond | Halbmond | Vollmond | Abnehmender Mond | Halbmond | Schwindende Sichel |

**Anzeigebereich für Temperatur und Luftfeuchtigkeit:**

🞂 Raummessbarer Temperaturbereich: -9,9 °C (+14 °F) ~ +50 °C (+122 °F), **LL.L** °C (°F) wird angezeigt, wenn die Temperatur niedriger als -9,9 °C (+14 °F) ist, **HH. H** °C (°F) wird angezeigt, wenn die Temperatur höher als +50 °C (+122 °F) ist.

🞂 Messbarer Außentemperaturbereich: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C (°F) wird angezeigt, wenn die Temperatur unter -40°C (-40°F) liegt, **H.H. H** °C (°F) wird angezeigt, wenn die Temperatur höher als +70 °C (+158 °F) ist.

🞂 Messbereich für die Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich: 20% RH ~ 95% RH, **20% RH** wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20% RH ist, **95% RH** wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95% RH ist.

**Signalübertragung vom Funksensor:**

🞂 Wenn die Wetterstation erfolgreich ein Signal vom Funksensor empfängt, werden die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit an der dafür vorgesehenen Stelle des Displays angezeigt.

🞂 Die Wetterstation kann mit bis zu drei drahtlosen Übertragungskanälen verbunden werden. Funksensoren können nicht denselben Übertragungskanal auf einmal verwenden (wählen Sie zwischen den Kanälen 1, 2 und 3).

🞂 Drücken Sie die Taste "", um zwischen verschiedenen Übertragungskanälen zu wechseln, um die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Wenn das Symbol " " angezeigt wird, ändert sich der angezeigte Kanal nach 5 Sekunden.

🞂 Wenn keine Verbindung zwischen der Wetterstation und dem Funksensor hergestellt werden konnte (auf dem LCD-Display wird "- -" angezeigt), halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um manuell eine Verbindung herzustellen. Das Antennensymbol wird im Bereich der Außentemperatur des Bildschirms angezeigt. Die Wetterstation erhält dann ein Signal vom Funksensor.

***Weitere Informationen:***

🞂 *Wenn der Funksensor auf einen anderen Kanal eingestellt ist, möchte die Wetterstation den Empfang auf denselben Kanal ändern. Wenn kein Signal empfangen wird, wird an der Wetterstation "--" angezeigt.*

**Anzeige von Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Temperatur-/Feuchteentwicklung**

**🞂** Das LCD-Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur/Luftfeuchtigkeit und deren Entwicklung an.

**🞂** Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Funk-Fernfühler kann das Display der Wetterstation auch die Außentemperatur/Luftfeuchtigkeit und deren Entwicklung anzeigen.

**🞂** Die folgenden Bilder sind zu sehen:

: die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt,

: die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt,

Kein Bild: Die Lufttemperatur/Luftfeuchtigkeit ist unverändert.

**Höchste / niedrigste Temperatur / relative Luftfeuchtigkeit**

🞂 Um zwischen der höchsten und niedrigsten Raum-/Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit umzuschalten, drücken Sie die Taste "▼":

Einmal, um die höchsten Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen

Zweimal zur Anzeige der niedrigsten Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Dreimal zur erneuten Anzeige der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit

🞂 Um die höchste und niedrigste Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu löschen, halten Sie die Taste "▼" 2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden alle bisher aufgezeichneten Maximal- und Minimalwerte gelöscht und die aktuellen Werte angezeigt.

***Weitere Informationen:***

🞂 *Wenn die gemessene Temperatur niedriger ist als die niedrigste messbare Temperatur, wird* ***LL.L.*** *Ist die gemessene Temperatur höher als die höchste messbare Temperatur,* ***wird HH.H angezeigt.***

🞂 *Wenn die gemessene Luftfeuchtigkeit niedriger ist als die niedrigste messbare Luftfeuchtigkeit, wird* ***20 % RH*** *angezeigt. Wenn die gemessene Luftfeuchtigkeit höher ist als die höchste messbare Luftfeuchtigkeit****, wird 95%RH*** *angezeigt.*

**Einstellen von Temperaturwarnungen**

🞂 Halten Sie die Taste  länger als 2 Sekunden gedrückt, um mit der Einstellung des Innenraumtemperaturalarms zu beginnen. Legen Sie zunächst die Obergrenze für die interne Temperaturwarnung fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼" für die Einstellung.

🞂 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun legen Sie die untere Grenze für die interne Temperaturwarnung fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Einstellungen vorzunehmen.

🞂 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun legen Sie die Obergrenze für Warnungen vor Luftfeuchtigkeit in Innenräumen fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Einstellungen vorzunehmen.

🞂 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellungen zu bestätigen. Jetzt legen Sie eine Untergrenze für die Warnung vor Luftfeuchtigkeit in Innenräumen fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Einstellungen vorzunehmen.

🞂 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun legen Sie eine Obergrenze für die Außentemperaturwarnung fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Einstellungen vorzunehmen.

🞂 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun legen Sie eine Untergrenze für die Außentemperaturwarnung fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Einstellungen vorzunehmen.

🞂 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellungen zu bestätigen. Nun legen Sie eine Obergrenze für Feuchtigkeitswarnungen im Freien fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Einstellungen vorzunehmen.

🞂 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellungen zu bestätigen. Jetzt legen Sie die untere Grenze für die Feuchtigkeitswarnung im Freien fest. Drücken Sie die Tasten "▲/" und "▼", um die Einstellungen vorzunehmen.

🞂 Drücken Sie diese Taste  , um die Einstellung zu bestätigen und die Einstellung zu stoppen.

🞂 Wenn Sie Warnungen für die obere und untere Grenze der Außentemperatur und der Außenluftfeuchtigkeit einstellen, drücken Sie die Taste " ", um die Alarmeinstellungen zu wechseln und die oberen und unteren Grenzen der Außentemperatur für verschiedene Kanäle festzulegen.

🞂 Während des Setups können Sie das Feld "" jederzeit zweimal berühren, um das Setup sofort zu verlassen.

***Weitere Informationen:***

🞂 Nach 20 Sekunden ohne Drücken einer Taste wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Zeitanzeigemodus.

**Temperatur- und Feuchtigkeitswarnungen**

🞂 Drücken Sie die Taste  und dann die Taste "▲/", um die Temperaturwarnfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn der Temperaturalarm eingeschaltet ist, wird das Alarmsymbol "" oder "" angezeigt, das anzeigt, dass der Temperaturalarm eingeschaltet wurde.

🞂 Drücken Sie die Taste "", um die Einstellungen zu bestätigen und die Feuchtigkeitswarnfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn der Feuchtigkeitsalarm eingeschaltet ist, wird das Alarmsymbol "" oder "" angezeigt, um anzuzeigen, dass der Feuchtigkeitsalarm aktiviert wurde.

🞂 Außentemperaturalarm Der Feuchtigkeitsalarm im Freien ist für jeden Kanal unabhängig, Sie müssen den entsprechenden Kanal einstellen, Sie müssen die Taste "" drücken, um in die anzuzeigende Kanalnummer umzuwandeln, und dann die Taste "▲/" drücken, um den Temperaturalarm und den Feuchtigkeitsalarm ein- oder auszuschalten

🞂 Wenn die Temperatur den eingestellten Temperaturbereich überschreitet, wird ein Alarm aktiviert und die Wetterstation piept zweimal ununterbrochen für 1 Minute. Gleichzeitig blinkt der Temperaturalarm im Alarmsymbol "" oder und sein Temperaturwert sowie das Symbol  für den Alarm für den oberen Grenzwert oder das Symbol  für den unteren Grenzwert. Darüber hinaus gibt die Wetterstation jedes Mal, wenn im Fünf-Minuten-Takt ein Temperaturalarm ausgelöst wird, eine akustische BI-Eingabeaufforderung aus

🞂 Drücken Sie in diesem Benachrichtigungsmodus eine beliebige Taste, um den Benachrichtigungston zu stoppen. Das Benachrichtigungssymbol wird weiterhin angezeigt.

**Warnung vor Frost**

🞂 Wenn die vom Außensensor gemessene Temperatur zwischen –1 °C (+30,2 °F) und +2,9 °C (+37,3 °F) liegt, leuchtet die Eiswarnung auf und das Symbol "" blinkt.

**Anzeige von Komfort und Schimmelgefahr**

🞂 Das Niveau des Raumkomforts wird nach Luftfeuchtigkeit berechnet, insgesamt 5 Stufen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annehmlichkeit | zu trocken | Dürre | bequem | Feuchtigkeit | Zu feucht |
| Bereich der Luftfeuchtigkeit | <35 % | 35% ~ 44% | 45% ~ 65% | 66% ~ 80% | >80% |

🞂 Das Schimmelrisiko-Display zeigt die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen an und bestimmt das Schimmelrisiko. Die Wetterstation zeigt einen von 4 Indikatoren an: HI (hoch), ME (mittel), LO (niedrig) und kein Risiko (es wird kein Pfeil angezeigt).

**Schwache Batterie:**

🞂 Wenn das Symbol "" im Bereich Raumtemperatur erscheint, sollten Sie die Batterien in der Wetterstation so schnell wie möglich austauschen.

🞂 Wenn das Symbol "" im Bereich Außentemperatur angezeigt wird, sollten Sie die Batterien im Funksensor so schnell wie möglich austauschen.

**Messung des atmosphärischen Drucks:**

**Wettervorhersage:**

🞂 Die Wetterstation berechnet die Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden basierend auf der Entwicklung des Luftdrucks. Natürlich ist eine solche Vorhersage nicht mit einer professionellen Vorhersage zu vergleichen, die mit Hilfe von Satelliten und Hochleistungsrechnern erstellt wird, aber sie gibt einen ungefähren Hinweis auf die Entwicklung des Wetters. Bitte berücksichtigen Sie auch die offiziellen Wettervorhersagen vor Ort. Sollten diese Vorhersagen nicht übereinstimmen, beziehen Sie sich bitte auf die offizielle Wettervorhersage.

🞂 T An der Wetterstation werden folgende Bilder angezeigt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Sonnig | Leicht bewölkt | Bewölkt | Regnerisch | Sturm | Schnee |

***Weitere Informationen:***

🞂 Ein Bild von Schnee wird angezeigt, wenn die Temperatur unter -4°C (+25°F) fällt und die Vorhersage regnerisch oder stürmisch ist. Wenn kein Signal von Kanal 1 empfangen wird, wird die Vorhersage automatisch entsprechend der Temperatur von Kanal 2 berechnet. Wenn von den Kanälen 1 und 2 kein Signal empfangen wird, wird die Vorhersage automatisch entsprechend der Temperatur von Kanal 3 berechnet.

🞂 Die Wetterstation benötigt 7-10 Tage, um die Luftdruckmessung zu kalibrieren. Danach ist die Prognose stabil mit einer Genauigkeit von 70 % - 75 %.

🞂 Prognosen können für ein Gebiet in einem Umkreis von 12-20 km gemacht werden.

🞂 Die Wetterstation kann die Entwicklung des Luftdrucks anzeigen.

🞂 Die folgenden Symbole werden angezeigt:

: Der atmosphärische Druck wird ansteigen.

Nichts wird angezeigt: Der atmosphärische Druck bleibt konstant.

: Der atmosphärische Druck nimmt ab.

**Empfang:**

🞂Die Uhr beginnt 7 Minuten nach einem Neustart oder Batteriewechsel automatisch mit der Suche nach **einem DCF-Signal** . Das Symbol des Funkmastes beginnt zu blinken.

🞂 Um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr morgens synchronisiert sich die Uhr automatisch mit dem DCF-Signal, um jede Abweichung von der korrekten Uhrzeit auszugleichen. Wenn diese Synchronisierung nicht erfolgreich ist (das Funkmastsymbol verschwindet), versucht die Uhr in der nächsten vollen Stunde erneut zu synchronisieren. Dies kann automatisch maximal fünfmal wiederholt werden.

🞂 Um die manuelle DCF-Signalsuche zu starten, halten Sie die Taste ▲/zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten kein Signal gefunden wird, wird die Suche beendet (das Funkmastsymbol verschwindet) und in der nächsten Stunde wieder gestartet.

🞂 Um den Funksignalsuchlauf abzubrechen, halten Sie die Taste " ▲/ zwei Sekunden lang gedrückt.

***Weitere Informationen:***

🞂 Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der DCF-Signalempfang gestartet wurde.

🞂 Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich gefunden wurde.

🞂 Das "**DST**"-Symbol zeigt an, dass die Sommerzeit angezeigt wird.

🞂 Wir empfehlen, einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu Signalstörquellen wie Fernsehern oder Computermonitoren einzuhalten.

🞂 Der Radioempfang ist in Räumen mit Betonwänden (z.B. Keller) und Büros schwächer. In diesem Fall empfehlen wir, die Uhr in der Nähe eines Fensters aufzustellen.

🞂 Im DCF-Signalempfangsmodus funktionieren nur die Taste ▲/und die Touch-Oberfläche. Die Touch-Oberfläche  schaltet nur die Hintergrundbeleuchtung ein. Wenn Sie eine andere Aktion ausführen möchten, drücken Sie die Taste ▲/, um den DCF-Empfangsmodus zu verlassen.

🞂 Wenn Sie in den Signalempfangsmodus wechseln, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus. Das ist ein normales Phänomen. Wenn die Funksteuerung empfangen wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ein.

**Hintergrundbeleuchtung**

🞂 Wenn die Uhr batteriebetrieben ist, berühren Sie das Feld . Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 15 Sekunden lang auf.

🞂 Wenn das Netzteil des Produkts in das Netzteil eingesteckt wird, unterbricht der Akku automatisch die Stromversorgung und die Hintergrundbeleuchtung ist immer aktiv. Tippen Sie auf die ▲/-Taste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen, Sie können 5 Stufen einstellen: 4 verschiedene Helligkeiten der Hintergrundbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung aus. Wenn die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nicht auf der maximalen Stufe liegt, berühren Sie das Feld , um die Hintergrundbeleuchtung 15 Sekunden lang auf die höchste Helligkeit zu ändern.

🞂 Die Wetterstation kann auch einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung nachts automatisch gedimmt wird. Berühren und halten Sie das Feld " " länger als 2 Sekunden, das LCD-Display zeigt das Symbol " " an. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ändert sich entsprechend der Helligkeit des Umgebungslichts. Je dunkler das Umgebungslicht, desto dunkler die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.

🞂 Drücken Sie im automatischen Hintergrundbeleuchtungsmodus die Taste ▲/, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, die Hintergrundbeleuchtung kann durch Berühren des Feldes 15 Sekunden lang auf die höchste Helligkeit umgeschaltet werden .

***Weitere Informationen:*** 🞂 Während des Empfangs eines Funksignals schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus, um Funkwellen nicht zu stören.

**RB3566 - Mode d'emploi**

**Fonctions*:***

} DCF Fonction de contrôle radio de l'heure

} Calendrier perpétuel jusqu'à l'année 2099

} Jours de la semaine en 8 langues sélectionnables par l'utilisateur : anglais, allemand, italien, français, espagnol, néerlandais, polonais et danois.

} Heure au format 12 heures ou 24 heures.

} Deux alarmes quotidiennes

} Fonction de répétition automatique (OFF ou 5~60min)

} Phases de la lune et marées

} Humidité : plage de mesure intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR

} Température :

— Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (15°F) à 50°C (122°F)

— Plage de mesure de la température extérieure : -40°C (-40°F) à 70°C (158°F)

— Température en °C ou en °F

— Alerte thermomètre extérieur.

} Affichage minimum/maximum de l'humidité et de la température de l'air

} Affichage du confort intérieur et du risque de moisissure

} Affichage du confort extérieur

} Alerte sur les limites inférieure et supérieure de la température intérieure

} Alerte de limite supérieure et inférieure d'humidité intérieure

} Alerte de limite supérieure et inférieure de la température extérieure et alerte de gel

} Alerte de limite supérieure et inférieure d'humidité extérieure

} Capteur extérieur sans fil :

— Montage mural ou sur table

— Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz

— Portée de transmission de 60 mètres dans un espace ouvert

— Il est possible de connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs sans fil. (Un capteur extérieur sans fil inclus)

} Pression atmosphérique :

} Plage de mesure de la pression atmosphérique : 600 hPa/mb à 1100 hPa/mb

17,72 inHg à 32,50 inHg

— Pression exprimée alternativement en hPa/mb ou en inHg

— L'histogramme montre la tendance historique de la pression atmosphérique sur 24 heures.

} Fonction de prévision météorologique :

} Alimentation électrique :

Station météo :

Pile : 2 x LR03 AAA

Entrée d'alimentation de l'équipement : DC 5V 600mA (adaptateur d'alimentation dédié)

Capteur extérieur sans fil :

Pile : 2 x LR6 AA


**F.Y.I. :**

Le capteur sans fil peut fonctionner de -30°C à +70°C. Veuillez choisir la bonne pile en fonction de la température limite du capteur sans fil :

La pile alcaline zinc manganèse peut fonctionner de -20°C à +60°C.

La pile rechargeable lithium-ion polymère peut fonctionner de -40°C à +70°C.

**Apparence de la station météo**




**Partie A – LCD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Risque de moisissures à l'intérieur | | A2: Température intérieure | |
| A3: Humidité intérieure | | A4: Indicateur de confort intérieure | |
| A5: Heure | | A6: Mois et date | |
| A7: Semaine | | A8: Prévisions météorologiques | |
| A9: Température extérieure | | A10: Pression atmosphérique | |
| A11: Humidité extérieure | | A12: Histogramme des tendances historiques de la pression | |
| A13: Indicateur de confort extérieur | | A14: Phase de la lune | |
| A15: Niveau des marées | |  | |
|  | |  | |
| ：**Canal sans fil extérieur et icône de réception** | | : Signe de batterie faible | | : Symbole d'enregistrement de la température ou de l'humidité maximale |
| : Symbole d'enregistrement minimum de la température ou de l'humidité | | : Symbole de tendance à la hausse de la température ou de l'humidité | | : Symbole de tendance à la baisse de la température ou de l'humidité |
| : Symbole d'alarme de température ou d'humidité élevée | | : Symbole d'alarme de température ou d'humidité basse | | : Symbole d'avertissement de gel |
| : Symbole de réception de l'heure de radiocommande | | : Signe de l'heure d'été | | : Signe du mode de détection de la lumière |
| : Icône de l'alarme 1 | | : Icône de l'alarme 2 | | : Signe de répétition (fonction Snooze) |
| : Symbole de répétition de l'alarme du lundi au vendredi | | : Symbole de répétition de l'alarme le samedi et le dimanche | |  |

**Partie B – Boutons arrière et alimentation**

|  |  |
| --- | --- |
| B1: “” Champ de contact | B2: Capteur photosensible |
| B3: Petit cadre de support | B4: Compartiment à piles |
| B5: Trou de suspension | B6: “▼” bouton |
| B7: “▲/” bouton | B8: “” bouton |
| B9: “” bouton | B10: “” bouton |
| B11: “” bouton | B12: Prise d'alimentation |



**Partie C – Capteur à distance sans fil**

C1: Affichage LCD - Température

C2 : Affichage LCD - Humidité

C3 : LED de signal d'émission

C4 : Bouton "°C/°F"

C5 : Bouton "TX"

C6 : Commutateur "CANAL 1 ou 2 ou 3"

C7 : Compartiment à piles

**Opérations initiales :**

} Selon l'apparence de la station météo, l'adaptateur d'alimentation est inséré à partir de la position B12, et l'alimentation de l'adaptateur d'alimentation est également notée.

} Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météo, puis insérez 2 piles AAA en respectant la polarité [symboles "+" et "-"].

} Une fois la station météo connectée à l'alimentation électrique conformément aux deux étapes ci-dessus, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes. Puis vous entendez la sonnerie et vous pouvez vérifier la température intérieure, l'humidité et la pression.

} La station météo commence alors à établir une connexion avec le capteur extérieur à distance. Cette opération dure environ 3 minutes et est signalée par le clignotement du symbole de l'antenne RF de réception dans la zone d'affichage **"OUTDOOR"** du récepteur.

} Ouvrez maintenant le couvercle du compartiment à piles du capteur extérieur sans fil. En fonction du canal à régler, le canal du capteur est réglé à l'aide du commutateur de changement de position C6 du capteur. Insérez ensuite 2 piles AA en respectant la polarité [symboles "+" et "-"].

} Lorsque le capteur sans fil est chargé dans la pile, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes et détectent la température et l'humidité du capteur. En même temps, les lumières LED clignotent une fois, les capteurs sans fil transmettent automatiquement des signaux sans fil.

} Lorsque le capteur sans fil est lancé, l'alarme de la station météo reçoit automatiquement son signal et la colonne **"OUTDOOR"** affiche les valeurs de température et d'humidité.

***F.Y.I. :***

} Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil.

} Le capteur sans fil conventionnel affiché par la station météo est le canal 1. Si le capteur sans fil est réglé sur le canal 2 ou 3, vous devez appuyer sur le bouton "" sur le côté droit de la station météo pour passer au canal 2 ou 3, puis vérifier si la température et l'humidité sont correctes pour confirmer que le signal a bien été reçu.

**Réglage manuel de l'heure :**

} Appuyez sur le bouton "" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder à l'heure et aux réglages généraux. Réglez d'abord la température de l'appareil en utilisant les boutons "▲/" et "▼", l'unité de température peut être réglée sur "°C" ou "°F".

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'unité de pression. Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour régler la pression de l'appareil. L'unité de pression peut être réglée sur "hPa" ou "inHg".

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction horloge radio-pilotée (RCC). Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de réception de l'horloge radio-pilotée.

} Appuyez surle bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction d'heure d'été (DST). Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction DST.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage du fuseau horaire, Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour régler un fuseau horaire correct (-2 à +2).

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'affichage du mode 12/24 heures. Utilisez maintenant les touches "▲/" et "▼" pour régler l'heure affichée en format 12 heures ou 24 heures.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'heure. Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour régler l'heure correcte.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage des minutes. Utilisez les bourons "▲/" et "▼" pour régler les minutes.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'année. Utilisez les bouton "▲/" et "▼" pour régler l'année correcte.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage du mois. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler le mois correct.

} Appuyez sur le bouton"" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la date. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la date correcte. s

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la sélection de la langue pour le réglage de l'affichage de la semaine et du mois. Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour sélectionner une langue.

} Appuyez sur la touche "" pour confirmer votre réglage, passez au mode d'étalonnage de la pression barométrique. Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour régler la valeur de la pression atmosphérique.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la météo initiale. Utilisez maintenant les boutons "▲/" et "▼" pour sélectionner le temps actuel.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et pour terminer les procédures de réglage, passez en mode horloge.

} Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile "" pour quitter directement le mode de réglage.

***F.Y.I. :***

} Après 20 secondes sans avoir appuyer sur aucun bouton, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode heure normale.

} Il existe 8 langues pour les jours de la semaine : anglais, allemand, français, italian, español, neéerlandais et danois.

Affichage de la langue de la semaine :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Language** | **Sunday** | **Monday** | **Tuesday** | **Wednesday** | **Thursday** | **Friday** | **Saturday** |
| English | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WENDESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| Deutsch | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| Français | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| Italiano | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| Español | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIRNES | SABADO |
| Nederlands | ZONDAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
| Dansk | SONDAG | MONDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LORDAG |
| Polski | NIEDZIELA | PONIEDZI | WTOREK | SRODA | CZWARTEK | PIATEK | SOBOTA |

Affichage des codes de mois :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Language** | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| English | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Deutsch | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Français | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Italian | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | JUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| Español | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Nederlands | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Dansk | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Polski | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PRZ | LIS | GRU |

} Pendant la durée programmée, vous pouvez maintenir enfoncées les boutons "▲/" et "▼" pourmodifier rapidement le réglage de la valeur.

} Lorsque la station météorologique se trouve dans la même région que l'Allemagne, le fuseau horaire est réglé sur 00. Si la station est située dans le fuseau horaire -1 (une heure plus tard) par rapport à l'Allemagne, l'écran s'affiche -01. Si la station est située dans le fuseau horaire +1 par rapport à l'Allemagne (une heure plus tôt), l'écran s'affiche +01, etc.

} Si vous dépassez le diamètre de la tour de signalisation allemande de 1500 km, le signal reçu par l'horloge radio est très faible. Il est recommandé de régler le RCC sur OFF.

} Les prévisions de la station météorologique sont basées sur l'analyse des variations de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est fournie par l'usine et a été ajustée à la pression absolue. Étant donné que la pression atmosphérique diminue généralement à mesure que l'altitude augmente, les agences météorologiques publiques publient toujours ce que l'on appelle la pression atmosphérique relative. Afin d'obtenir une valeur comparable, la pression atmosphérique relative a été adaptée à la topographie du pays. Vous pouvez adapter la pression atmosphérique de la station météorologique au rapport de son emplacement. Pour ce faire, vous devez ajuster la pression atmosphérique actuelle de la station météorologique. Renseignez-vous sur la pression atmosphérique au niveau de la mer auprès du service météorologique local ou obtenez la valeur actuelle sur Internet. Le réglage de la pression atmosphérique décrit ci-dessus est basé sur cette raison. Lorsque la pression atmosphérique est absolue, ABS PRESSURE s'affiche, et lorsque la pression atmosphérique est ajustée, REL PRESSURE s'affiche.

} Si le système d'heure d'été n'est pas appliqué dans cette région, veuillez sélectionner ON ou OFF selon que la ville de votre région adopte ou n'adopte pas l'heure d'été. L'heure du lever et du coucher du soleil sera également déterminée en fonction de l'heure d'été.

**Réglage des alarmes quotidiennes :**

} Appuyez sur le bouton "" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme, et commencez par régler l'heure de l'alarme 1. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler l'heure souhaitée.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage des minutes de l'alarme 1. Utilisez les boutons"▲/" et "▼" pour régler les minutes souhaitées.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la répetition de l'alarme 1. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-S".

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la fonction Snooze de l'alarme 1. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de l'alarme 2. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler l'heure souhaitée.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage des minutes de l'alarm 2. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler les minutes souhaitées.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la répétition de l'alarme 2. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-F" et "S-S".

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la fonction Snooze de l'alarme 2. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et mettre fin à la procédure de réglage.

} Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile "" pour quitter directement le mode de réglage.

***F.Y.I. :***

} Après 20 secondes sans avoir appuyer sur aucun bouton, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode horloge normale.

} Lorsque la répétition de l'alarme est réglée sur M-F, la fonction d'alarme est activée du lundi au vendredi et désactivée le samedi et le dimanche, "" apparaît sous le symbole de l'alarme. Lorsque la répétition de l'alarme est réglée sur S-S, la fonction d'alarme est activée le samedi et le dimanche et désactivée du lundi au vendredi, et un "" apparaît sous le symbole de l'alarme. Lorsque la répétition de l'alarme est réglée pour afficher M-S en même temps, la fonction d'alarme est activée pendant une semaine, "" et "" apparaissent sous le symbole de l'alarme.

} Plage de réglage de la fonction Snooze : 5 ~ 60MIN, OFF, lorsque réglé sur OFF, signifie que la fonction Snooze n'est pas activée. L'unité de temps de répétition est la minute.

**L'alarme d'ouverture et de fermeture**

} Appuyez sur le bouton "" pour passer de l'affichage de l'heure à l'affichage de l'heure de l'ALARME1 ou de l'ALARME2. En mode d'affichage de l'alarme 1 ou de l'alarme 2, appuyez sur le bouton "▲/" pour activer ou désactiver l'alarme.

} Si l'alarme 1 ou l'alarme 2 s'allume, l'icône "" ou "" s'affiche, la fonction d'alarme 1 ou d'alarme 2 est activée, l'icône de répétition de l'alarme s'affiche également.

} L'alarme 1 ou l'alarme 2 s'éteint, l'icône "" ou "" disparaît, la fonction d'alarme 1 ou d'alarme 2 est désactivée.

***F.Y.I. :***

} L'alarme retentit pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement au bout de 24 heures.

} Son d'alarme croissant (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme se fait entendre.

**Désactiver le signal d'alarme**

} Appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton "" ou appuyez sur le bouton "" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

**Fonction de répétition de l'alarme :**

} Lorsque l'heure de l'alarme est passée, appuyez sur le bouton "", le signal d'alarme s'arrête et vous passez en mode "Snooze". Une fois le temps de répétition écoulé, l'alarme retentit à nouveau.

} En mode "snooze", appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton "" ou touchez l'icône "" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode Snooze".

***F.Y.I. :***

} Lorsque la fonction de répétition de réveil est réglée sur OFF, lorsque l'heure de l'alarme est passée, touchez l'icône "" pour désactiver la fonction de répétition de réveil.

**Phases de la lune et indicateur de marée :**

} L'icône de la lune et l'indicateur de marée de la station météo affichent également 12 phases de lune différentes et 3 types de phases de marée en fonction du calendrier programmé.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nouvelle lune | Demi-lune croissante | Demi-lune | Demi-lune croisantes | Nouvelle lune | Demi-lune croissante | Demi-lune | Pleine lune décroissante |

**Détection de la température et de l'humidité :**

} Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C (°F) sera affiché si la valeur est inférieure à -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) sera affiché si la valeur est supérieure à +50°C (+122°F).

} Plage de mesure de la température extérieure : -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C (°F) s'affiche si la valeur est inférieure à -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) s'affiche si la valeur est supérieure à +70°C (+158°F).

} Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20%HR ~ 95%HR, **20%HR** s'affiche si la valeur est inférieure à 20%HR, **95%HR** s'affiche si la valeur est supérieure à 95%HR.

**Transmission de capteurs sans fil :**

} Lorsque la station météo reçoit avec succès les signaux du capteur sans fil, la température et l'humidité extérieures s'affichent dans la colonne "**OUTDOOR**" de la station météo.

} La station météo peut connecter jusqu'à 3 canaux d'enregistrement de capteur sans fil, l'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, le canal du capteur sans fil ne peut pas choisir le même canal en même temps (un total de 1, 2, 3 canaux peut être choisi).

} Appuyez sur le bouton "" pour changer l'affichage des différents canaux de température et d'humidité extérieures. Lorsque le symbole "" est affiché, le canal s'affiche toutes les 5 secondes et change automatiquement de canal.

} Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage "**--**" sur le LCD), appuyez sur le bouton "" pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Le symbole de l'antenne RF s'affiche sur "**OUTDOOR**", la station météo reçoit à nouveau le signal sans fil du capteur extérieur.

***F.Y.I. :***

} Lorsque le capteur sans fil utilise des canaux différents, la station météorologique "**OUTDOOR**" doit également passer sur le même canal. Lorsqu'il n'y a pas de transmission de signal de capteur sans fil sur le canal, "**--**" s'affiche sur le canal de la station météo.

**Affichage de la température/humidité et de la tendance température/humidité**

} La température/humidité intérieure actuelle et la tendance de la température/humidité (à l'intérieur) sont affichées sur l'écran LCD.

} Une fois la connexion avec le capteur à distance établie, la station météorologique peut afficher la température/l'humidité et la tendance de la température/l'humidité (à distance).

} Vous pouvez voir les affichages suivants :

: La température/l'humidité augmente.

 : La température/l'humidité diminue.

**Pas d'affichage** : La température/l'humidité reste constante.

**Température maximale/minimale/humidité relative**

} Pour altérer les données de température et d'humidité intérieures/extérieures maximales, minimales, appuyez sur le bouton "▼" :

Une fois pour afficher les valeurs de température et d'humidité maximales.

Deux fois pour afficher les valeurs de température et d'humidité minimales.

Trois fois pour revenir aux niveaux de température et d'humidité actuels.

} Pour réinitialiser les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité, appuyez sur le bouton "▼" et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Toutes les données minimales et maximales enregistrées sont alors réinitialisées aux valeurs affichées actuelles.

***F.Y.I. :***

} Si la température relevée est inférieure aux plages, le symbole **LL.L** s'affiche. Si la température relevée est supérieure à la plage, **HH.H** s'affiche.

} Si le taux d'humidité est inférieur à la plage, **20%RH** s'affiche. Si la valeur de l'humidité est supérieure à la plage, **95%RH** s'affiche.

**Réglage de l'alerte de température extérieure**

} Appuyez sur le bouton "" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage de l'alerte de température intérieure, le premier étant le réglage de l'alerte de limite supérieure de la température intérieure. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite inférieure de la température intérieure. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite supérieure de l'humidité intérieure. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite inférieure de l'humidité intérieure. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite supérieure de la température extérieure. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite inférieure de la température extérieure. Utilisez les boutons "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite supérieure de l'humidité extérieure. Utilisez les touches "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite inférieure de l'humidité extérieure. Utilisez les touches "▲/" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

} Lors du réglage des alertes de limite supérieure et inférieure pour la température extérieure et l'humidité extérieure, appuyez sur le boutons "" pour permuter les réglages d'alerte pour le réglage des limites supérieure et inférieure de la température extérieure de différents canaux.

} Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile "" pour quitter directement le mode de réglage.

***F.Y.I.:***

} Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode horaire normal.

**Alerte de température et d'humidité**

} Appuyez sur le bouton "" et puis sur le bouton "▲/" pour activer ou désactiver la fonction d'alerte de température. Une fois l'alerte de température activée, l'icône d'alarme "" ou "" s'affiche, indiquant que l'alarme de température a été activée.

} Appuyez sur le bouton "" pour confirmer votre réglage et pour activer ou désactiver la fonction d'alerte d'humidité. Une fois l'alerte d'humidité activée, l'icône d'alarme "" ou "" s'affiche, indiquant que l'alarme d'humidité a été activée.

} L'alerte de température extérieure et l'alerte d'humidité extérieure sont indépendantes pour chaque canal, vous devez régler le canal correspondant. Aussi vous devez appuyer sur le bouton "" pour convertir le numéro de canal à afficher, et puis appuyez sur le bouton "▲/" pour activer ou désactiver l'alerte de température et l'alerte d'humidité.

} Lorsque la température dépasse la plage de température réglée, une alarme est activée et la station météorologique émet deux bips continus pendant 1 minute. En même temps, l'alarme de température dans l'icône d'alarme "" ou "" clignote, et sa valeur de température ainsi que l'icône de limite supérieure de l'alarme "" ou l'icône de limite inférieure "" clignotent également. En outre, chaque fois que l'alarme de température est déclenchée à des intervalles de cinq minutes, la station météorologique émet un signal sonore "BI ".

} Dans ce mode d'alerte, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme. L'avertissement reste affiché.

**Avertissement de gel de température**

} Lorsque la température affichée par la sonde extérieure est comprise entre -1°C (+30,2°F) et + 2,9°C (+ 37,3°F), l'alarme antigel est activée et l'icône d'alerte antigel "" clignote.

**Instructions relatives au confort et au risque de moisissure**

} Le niveau de confort intérieur est calculé en fonction de l'humidité. Il existe 5 niveuax.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Confort | TROP SEC | SEC | CONFORT | HUMIDE | TROP HUMIDE |
| Plage d'humidité | <35% | 35%~44% | 45%~65% | 66%~80% | >80% |

} L'affichage du risque de moisissure lit l'humidité intérieure pour déterminer le niveau de risque de moisissure. La station météorologique affiche l'un des 4 indicateurs suivants : HI (élevé) ME (moyen) LO (faible) et aucun risque (aucune flèche affichée).

**Batterie faible :**

} Si la colonne "INDOOR" affiche l'icône de pile "", vous devez remplacer la pile de la station météo dès que possible.

} Si la colonne "OUTDOOR" affiche l'icône de batterie "", vous devez remplacer la batterie du capteur sans fil de votre canal dès que possible en fonction de l'affichage du canal.

**La détection de la pression atmosphérique :**

**Les prévisions météorologiques :**

} La station météorologique calcule une prévision météorologique pour les 12 heures à venir sur la base de la tendance de la pression barométrique. Bien entendu, ces prévisions ne sont pas comparables à celles des services météorologiques professionnels utilisant des satellites et des ordinateurs très performants. Elles ne donnent qu'une indication approximative de l'évolution du temps dans une petite zone locale. Veuillez prendre en compte les prévisions météorologiques de votre service météorologique local ainsi que les prévisions de votre station météorologique. En cas de divergence entre les informations fournies par votre appareil et celles du service local de prévisions météorologiques, c'est l'avis de ce dernier qui fait foi.

} La station météo affiche les icônes météorologiques suivantes :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ensoleillé | légèrement nuageux | nuageux | pluvieux | orageux | neige |

***F.Y.I. :***

} L'icône Neige n'apparaît que si la température extérieure est inférieure à -4℃ (+25℉) et que les prévisions sont pluvieuses ou orageuses. Par défaut, en fonction de la température de CH1, lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1, elle est calculée en fonction de la température de CH2. Lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1 et CH2, il est calculée en fonction de la température de CH3.

} La station météorologique a besoin de 7 à 10 jours d'étalonnage de la pression atmosphérique. Après cela, les prévisions météorologiques auront tendance à être stables avec un taux de précision de 70%-75%.

} Les prévisions peuvent être données dans un rayon de 12 à 20 km.

} La station météorologique peut afficher la tendance de la pression barométrique.

} Vous pouvez aussi voir les affichages suivants :

: La pression barométrique augmente.

Pas d'affichage : La pression barométrique reste constante.

 La pression barométrique diminue.

**Réception du signal radio :**

} L'horloge démarre automatiquement la recherche du signal **DCF** après 7 minutes de redémarrage ou de changement de piles neuves. L'icône du pylône radio commence à clignoter.

} À 1:00/ 2:00/ 3:00, l'horloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal **DCF** pour corriger les écarts éventuels par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône du pylône radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une nouvelle synchronisation à la prochaine heure pleine. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à un total de 5 fois.

} Pour lancer la réception manuelle du signal **DCF**, appuyez sur le bouton "▲/" et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 minutes, la recherche de signaux **DCF** s'arrête (l'icône du pylône radio disparaît) et recommence en début d'heure suivante.

} Pendant la réception du signal radio **DCF,** pour arrêter la recherche du signal radio, appuyez sur le bouton "▲/" et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

***F.Y.I. :***

} Une icône de pylône radio clignotante indique que la réception du signal **DCF** a déjà commencé.

} Une icône de pylône radio affichée en continu indique que le signal **DCF** a été reçu avec succès.

} Le symbole "**DST**" indique l'heure de réception pour l'heure d'été.

} Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres par rapport à toutes les sources d'interférences, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.

} La réception radio est plus faible dans les pièces avec des murs en béton (p. ex. : dans les caves) et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrêmes, placez le système près de la fenêtre.

} En mode de réception radio **DCF**, seules les boutons "▲/" et "" ont une fonctio. Les opérations du bouton "" ne peuvent qu'allumer le rétroéclairage. Si vous souhaitez effectuer d'autres opérations, appuyez sur le bouton "▲/" pour quitter le mode de réception radio **DCF**.

} Notez que lorsque vous passez en mode de réception de l'heure de contrôle radio, le rétroéclairage s'éteint automatiquement. Il s'agit d'un phénomène normal. Après la réception de l'heure de radiocommande, le rétroéclairage s'allume automatiquement.


**Rétro-éclairage**

} Si le produit est alimenté par des piles, touchez le champ "". Le rétro-éclairage s'allume pendant 15 secondes.

} Si l'appareil est chargé à l'aide d'un adaptateur d'alimentation, la batterie se déconnecte automatiquement, le rétroéclairage est toujours lumineux. Touchez le bouton "▲/" pour régler la luminosité du rétroéclairage. Vous pouvez régler 5 états : 4 luminosités différentes et la désactivation du rétroéclairage. Lorsque la luminosité du rétroéclairage n'est pas maximale, appuyez sur le champ "". Le rétroéclairage passe à la luminosité maximale pendant15 secondes.

} La station météorologique peut également régler le rétroéclairage pour qu'il s'éteigne automatiquement pour la nuit. Touchez le champ "" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes, l'icône "" s'affiche sur l'écran LCD. La luminosité du rétroéclairage varie en fonction de la luminosité ambiante. Plus la lumière ambiante est sombre, plus la luminosité du rétroéclairage est faible.

} En mode rétroéclairage automatique, appuyez sur le bouton "▲/" pour allumer ou éteindre le rétroéclairage. Le rétroéclairage peut être réglé sur la luminosité la plus élevée pendant 15 secondes en touchant le champ "".

***F.Y.I. :*** } Pendant la réception du signal radio temporel, le rétroéclairage se ferme automatiquement pour éviter les interférences des ondes radio.